| Основная страница > Печать > Устранение неполадок # Бумага подается неправильно Бумага не подается Бумага подается по несколько листов сразу Бумага загружена неправильно Бумага выталкивается не полностью или сминается ## Бумага не подается Выньте пачку бумаги и проверьте следующее. Бумага не закручена и не сложена. Бумага не слишком старая. Подробную информацию вы найдете в инструкции к бумаге. Не загружайте простую бумагу выше значка в виде стрелки с внутренней стороны направляющей. При использовании специальных носителей Epson убедитесь, что количество листов не превышает максимальное (установленное для данного типа носителей). См. раздел Возможность загрузки носителей. Бумага не замялась внутри устройства. Если это произошло, выньте застрявшую бумагу. См. раздел Замятие бумаги. Чернильные картриджи не закончились. Если картридж израсходован, замените его. См. раздел Замена израсходованных чернильных картриджей. Соблюдены специальные инструкции по загрузке, прилагаемые к бумаге. На бумаге нет перфорации для скоросшивателя. К началу ## Бумага подается по несколько листов сразу Убедитесь, что высота стопки загруженной бумаги не выше контрольной стрелки на внутренней стороне боковой направляющей. Убедитесь, что боковая направляющая прилегает к левому краю бумаги. Убедитесь, что бумага не скручена и не сложена. Если бумага согнута, перед загрузкой распрямите ее или слегка согните в противоположную сторону. Достаньте пачку бумаги и проверьте, не слишком ли она тонкая. Для получения дополнительной информации о плотности бумаги щелкните закладку Приложение в правом верхнем углу Руководства пользователя, затем щелкните Информация о продукте и Технические характеристики. Встряхните пачку бумаги, чтобы отделить листы друг от друга, затем снова положите бумагу в податчик. Если печатается слишком много копий, проверьте значение параметра Copies (Копии) как описано ниже и в вашем приложении. В Windows: проверьте значение параметра Copies (Копии) в окне Page Layout (Макет). В Mac OS X проверьте значение параметра Copies (Копии) в диалоговом окне Print (Печать). К началу ## Бумага загружена неправильно Если вы загрузите бумагу в устройство слишком глубоко, бумага будет подаваться неправильно. Выключите устройство и осторожно достаньте бумагу. Затем включите устройство и правильно загрузите пачку бумаги. К началу ## Бумага выталкивается не полностью или сминается Если бумага не выводится полностью нажмите на кнопку или для вывода бумаги. Если бумага замялась внутри устройства выньте ее, обратившись к следующему разделу. См. раздел Замятие бумаги. Если бумага выходит смятой, возможно, она влажная или слишком тонкая. Загрузите новую стопку бумаги. Примечание:
Храните неиспользованную бумагу в оригинальной упаковке в сухом месте.
К началу |