| Основная страница > Печать > Обращение с чернилами # Проверка чернильных картриджей В Windows В Mac OS X ## В Windows Примечание:
Порядок, в котором отображаются картриджи, зависит от используемого принтера. Когда чернила заканчиваются, на экране отображается окно Low Ink Reminder (Контроль чернил). В этом окне можно проверить уровень чернил в картриджах. Чтобы это окно не отображалось, откройте драйвер принтера, перейдите на вкладку Maintenance (Сервис), щелкните кнопку Extended Settings (Расширенные параметры) и затем кнопку Monitoring Preferences (Контролируемые параметры). В диалоговом окне Monitoring Preferences (Контролируемые параметры) снимите флажок See Low Ink Reminder alerts (Отображать предупреждения о заканчивающихся чернилах).
Для проверки уровня чернил выполните одно из следующих действий. Дважды щелкните значок с изображением принтера на панели задач Windows. О добавлении значка на панель задач см. следующий раздел: См. раздел Из значка принтера на панели задач. Откройте окно драйвера принтера, перейдите на вкладку Maintenance (Обслуживание) и щелкните кнопку EPSON Status Monitor 3. Диаграмма показывает количество оставшихся чернил в картриджах. Примечание:
Уровни чернил отображаются приблизительно.
Когда вы отправляете задание на печать, на экране компьютера автоматически появляется индикатор хода выполнения. В этом диалоговом окне можно проверить уровень чернил в картриджах. Щелкните Check Ink Levels (Проверка уровня чернил), чтобы отобразить уровень чернил в картриджах как показано на рисунке. К началу ## В Mac OS X Уровень чернил в картриджах можно проверить при помощи EPSON Status Monitor. Сделайте следующее.
| Откройте диалоговое окно Epson Printer Utility 4.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Щелкните кнопку EPSON Status Monitor. Появится окно EPSON Status Monitor.
Примечание:
На диаграмме показан уровень чернил, каким он был при первом запуске утилиты EPSON Status Monitor. Чтобы обновить информацию об уровне чернил, щелкните Update (Обновить). Порядок, в котором отображаются картриджи, зависит от используемого принтера. Уровни чернил отображаются приблизительно.
К началу |