Информация об изделии

# Чистка принтера

Для достижения наилучших результатов, необходимо чистить ваш принтер несколько раз в год.

Выполните следующие действия для чистки вашего принтера:

| Удалите всю бумагу из принтера. Убедитесь, что принтер выключен.

| Снимите бумагонаправляющую панель. Если тянущий трактор или опциональный автоматический податчик установлены, снимите их.

| Используя мягкую щетку, осторожно удалите всю пыль и грязь с корпуса принтера и бумагонаправляющей панели.

| Если на корпусе принтера и бумагонаправляющей панели все еще осталась пыль и грязь, то протрите их мягкой чистой тряпочкой, слегка намоченном несильным моющим средством, растворенном в воде. Следите, чтобы вода не попадала внутрь принтера.

| Предостережение:

Никогда не используйте для чистки принтера спиртосодержащие жидкости или растворители. Эти химические соединения могут повредить корпус принтера или его компоненты.

Будьте осторожны! Вода не должна попасть на механизм принтера или его электронные компоненты.

Не используйте твердую или абразивную щетку.

Не распыляйте смазочные вещества внутри принтера, некоторые масла могут повредить механизм принтера. Если вы считаете, что ваш принтер нуждается в смазке, обратитесь в ближайший сервисный центр.

[К началу]

Предыдущее | Далее