Возможности утилиты EPSON TWAIN

# Назначение

> Список Назначение
> Кнопка Назначение

Выбирайте установку Назначение, или устройство вывода, тогда, когда отсканированное изображение должно быть напечатано или отображено на мониторе, пользуясь списком или кнопкой Назначение.

## Список Назначение

Список Назначение содержит следующие предопределенные установки и любые пользовательские установки, которые вы сохранили в диалоговом окне Назначение. Щелкайте по кнопкам со стрелками справа для просмотра всех доступных установок.

Имя назначения | Разрешение
Штриховые рисунки и полутоновые изображения | Фотоснимки
Экран/Web | 96 dpi (в Windows) 72 dpi (в Macintosh) | 96 dpi (в Windows) 72 dpi (в Macintosh)
Факс | 200 dpi | 200 dpi
OCR | 300 dpi | 300 dpi
EPSON Stylus Printer (Fine) | 360 dpi | 150 dpi
EPSON Stylus Printer (Photo) | 720 dpi | 300 dpi
Лазерный принтер | 600 dpi | 200 dpi

Если вы используете струйный принтер серии EPSON Stylus и печатаете отсканированные изображения на установках качества печати Экономичная, Нормальная или Высококачествоенная, заданных через программное обеспечение вашего принтера, то рекомендуется модель принтера EPSON Stylus Printer (Fine). Если же вы печатаете на установках Сверхвысококачественная печать или Печать фотографического качества, то выбирайте модель принтера EPSON Stylus Printer (Photo).

| Примечание:

| Эффекты от ввода установок Назначение нельзя наблюдать в окне Предварительный просмотр.

[К началу]

## Кнопка Назначение

Кнопка Назначение дает возможность задавать специальные пользовательские установки для параметра Назначение. Чтобы выполнить ваши собственные установки, например разрешение сканирования, нажмите эту кнопку. Появляется следующее диалоговое окно.

### Имя назначения:

> Имена предопределенных и пользовательских установок появляются в меню Назначение.

### Разрешение:

> Выберите разрешение сканирования для штрихового рисунка и полутоновых изображений или для фотоснимков.

|  | Примечания:

|  | Когда у параметра Глубина цвета в диалоговом окне Тип изображения установлено значение Черно-белое , установка Рисунок/Полутон становится активной, а установка Фото пассивной. При других значениях глубины цвета активна установка Фото, а установка Рисунок/Полутон пассивна.

|  | Чтобы распечатать отсканированный документ, когда у параметра Разрешение задана установка Рисунок/Полутон , выберите в списке то же самое разрешение, которое вы выбрали в драйвере принтера. А чтобы распечатать отсканированный документ, когда у параметра Разрешение задана установка Фото , выберите разрешение между 150 и 300 dpi. Если вы выберете более высокое разрешение, установка Фото потребует больше времени на распечатку, однако качество печати при этом не улучшится.

|  | Параметр Разрешение тесно связан с параметрами Размер изображения и Масштаб. Если вы измените эти параметры произвольно, то вы не получите ожидаемого качества изображения.

|  | Доступность значений разрешения зависит от модели вашего сканера.

Чтобы активизировать выполненные вами установки, нажмите кнопку ОК. Чтобы отменить установки, щелкните Отмена

Чтобы сохранить заданные вами установки, введите с клавиатуры в блок Имя назначения новое имя, а затем нажмите кнопку Сохранить

Для удаления какой-либо установки параметра Назначение выберите в меню Имя назначения целевое имя, подлежащее стиранию, и нажмите кнопку Удалить

[К началу]

Предыдущая | Далее