Устранение неполадок

# Проблемы сканирования

> Изображение темное, содержит мало или совсем не имеет деталей.
> Вы не можете отсканировать изображение или на отсканированном изображении воспроизведено всего несколько точек.
> На отсканированном изображении появляются муаровые узоры (перекрестная растровая сетка).
> Отсканированное изображение слишком крупное.
> Цвета отличаются от цветов оригинала.
> Плохое распознавание символов при сканировании с программой OCR.

## Изображение темное, содержит мало или совсем не имеет деталей.

- Откалибруйте экран, как описано в разделе Калибрование вашего экрана

- Измените установку Назначение. Выберите Экран в качестве параметра Назначение . После выбора принтера цвета на экране могут отличаться от цветов оригинала, однако на отпечатках цвета будут воспроизведены правильно.

[К началу]

## Вы не можете отсканировать изображение или на отсканированном изображении воспроизведено всего несколько точек.

- Убедитесь в том, что вы уложили документ на планшет сканера.

- Измените установку Порог. Когда OCR выбрано в качестве параметра Тип изображения, измените установку Технология улучшения текста на Нет для параметра Черно-белое в диалоговом окне Тип изображения. Затем измените установку Порог в диалоговом окне Средства управления изображением.
  Либо измените OCR на Штриховая графика , затем измените установку Порог в диалоговом окне Средства управления изображением. См. Средства управления изображением

[К началу]

## На отсканированном изображении появляются муаровые узоры (перекрестная растровая сетка).

- Измените настройку Тип изображения. Задайте для Удаление растрового муара установку Вкл в диалоговом окне Тип изображения.

- Положите лист прозрачной пленки между документом и планшетом, чтобы немного сбить фокусировку документа.

- Слегка сдвиньте документ.

- Немного уменьшите значение установки Размер изображения.

[К началу]

## Отсканированное изображение слишком крупное.

- Измените установку Назначение. Выберите Экран в качестве параметра Назначение . Если вы выберете принтер за установку Назначение, размер отпечатка будет правильный, хотя в некоторых приложениях изображение на экране может показаться увеличенным.

[К началу]

## Цвета отличаются от цветов оригинала.

- Откалибруйте экран. См. Калибрование вашего экрана.

- Измените установки параметров Тип изображения и Назначение. См. Тип изображения и Назначение для проверки правильности настройки.

- Цвета отпечатков не будут точно соответствовать цветам монитора, потому что в принтерах и мониторах применяются разные цветовые системы: в мониторах применяется модель RGB (цвета красный, зеленый и синий), тогда как принтеры обычно работают с цветовой моделью CMYK (цвета голубой, пурпурный, желтый и черный).

[К началу]

## Плохое распознавание символов при сканировании с программой OCR.

- Измените установку Тип изображения. Выберите OCR для параметра Тип изображения.

- Попробуйте отрегулировать установку Порог в диалоговом окне Органы управления изображением.

- Выберите Технология улучшения текста у параметра Черно-белое в диалоговом окне Тип изображения, чтобы устранить фоновый шум.

- См. Оптимизация сканирования изображения для получения дополнительной информации.

[К началу]