Основы сканирования

# Регулирование установки Интенсивность баланса по серому

Баланс по серому позволяет удалить подцветку из определенного цвета.

| В диалоговом окне Регулировка цвета щелкните по кнопке выбора цвета (пипетка), расположенной под Интенсивность баланса по серому.

> Указатель мыши превращается в пипетку, перемещение которой ограничено рамками окна Предварительный просмотр.

| Переместите пипетку к месту, содержащему цвет, интенсивность баланса по серому у которого вы хотите регулировать, и затем щелкните клавишей мыши.

> Выбранный вами цвет появляется под ползунком Интенсивность баланса по серому в двух блоках.

| Для изменения уровня интенсивности баланса по серому у выбранного вами цвета передвиньте ползунок влево или вправо либо введите число в текстовое поле.

Настройка на 100

> Вы можете вводить числа от 0 до 100. Изменение числового значения вызывает соответствующее изменение цвета в правом блоке. Ваши изменения также будут отражены и в окне Предварительный просмотр.

|  | Примечание:

|  | См. Регулировка цвета о дополнительной информации по регулировке уровня интенсивности баланса по серому.

[К началу]

Предыдущая | Далее