Возможности утилиты EPSON TWAIN

# Органы управления изображением

Нажмите кнопку Органы управления изображением в меню Расширенная настройка, чтобы открыть следующее диалоговое окно.

| Примечание:

| Кнопка Органы управления изображением высвечена тускло и не может быть нажата, когда TET (Технология улучшения текста) выбрана в диалоговом окне Тип изображения.

| Параметры Органы управления изображением оптимизируются автоматически, когда вы сканируете из меню Упрощенная настройка.

| Если параметр Глубина цвета настроен на Черно-белое а Полутон на Нет в диалоговом окне Тип изображения, то все установки, исключая Порог, будут тусклыми и их нельзя выбирать.

| Вы можете наблюдать эффекты от выбора установок Органы управления изображением в окне Предварительный просмотр.

### Экспозиция:

> Установка Экспозиция осветляет или затемняет изображение. Вы можете выбирать значения от -10 (самое темное) до 20 (самое яркое), передвигая (щелкая и перетаскивая) ползунок.

> Органы управления Экспозиция и Высветить взаимосвязаны. Когда изменена установка Экспозиция, то автоматически задается значение Высветить.

### Гамма:

> Орган управления Гамма позволяет вам регулировать средние тона у изображения. Вы можете выбирать значения от 50 (самое темное) до 500 (самое яркое), передвигая ползунок.

### Высветить:

> Орган управления Высветить позволяет вам регулировать уровень светлоты самых ярких участков изображения. Вы можете выбирать значения от 61 до 490, передвигая ползунок.

> Нажмите кнопку выбора цвета (пипетку), расположенную под ползунком, и указатель мыши превращается в пипетку. Передвиньте пипетку в поле предварительно просматриваемого изображения и щелкните по яркому участку. Пипетка "захватывает" цвет этого участка и использует как критерий светлоты на всем изображении. Этот эффект сразу же отображается на картинке просматриваемого изображения. Нажмите кнопку Отмена для восстановления оригинального изображения.

### Затенить:

> Орган управления Затенить позволяет вам регулировать уровень темноты самых темных участков изображения. Вы можете выбирать значения от 0 to 60, передвигая ползунок.

> Нажмите кнопку выбора цвета (пипетку), расположенную под ползунком, и указатель мыши превращается в пипетку. Передвиньте пипетку в поле предварительно просматриваемого изображения и щелкните по темному участку. Пипетка "захватывает" цвет этого участка и использует его как критерий темноты на всем изображении. Этот эффект сразу же отображается на картинке просматриваемого изображения. Нажмите кнопку Отмена для восстановления оригинального изображения.

### Порог:

> Установка доступна только, когда для параметра Глубина цвета установлено значение Черно-белое и параметр Полутон настроен на Нет в диалоговом окне Тип изображения. На этой установке сканер считывает оттенки серого либо как черные, либо как белые.

> Вы можете выбрать значения от 0 (самое светлое) до 255 (самое темное), передвигая ползунок.

[К началу]

Предыдущая | Далее