Расширенное сканирование / Использование окна предварительного просмотра

# Использование кнопки Auto Exposure (Автоэкспозиция)

Щелкните на кнопке Auto Exposure (Автоэкспозиция) в окне Manual mode (Ручной режим), чтобы автоматически оптимизировать экспозицию изображения. Параметры Gamma (Гамма), Highlight (Белая точка) и Shadow (Черная точка) в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения) устанавливаются автоматически.

| Примечание:

Выберите пункт Continuous Auto Exposure (Постоянная автоэкспозиция) на вкладке Color (Цвет) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация), чтобы функция автоэкспозиции включалась при каждом щелкании на кнопке Full Preview (Полноэкранный просмотр), а также можно было изменять размер просматриваемого изображения с помощью функции масштабирования, создавать выделяющую рамку или изменять размер или местоположение выделяющей рамки. Дополнительную информацию см. в разделе Вкладка Color (Цвет).

Кнопка Auto Exposure (Автоэкспозиция) появляется тусклой и недоступной, когда глубина цвета задана как Black & White (Черно-белое) и опция B/W Option (Черно-белое) не задана для функции Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация области сканирования) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения).

Функция Auto Exposure (Автоэкспозиция) автоматически активизируется при сканировании в автоматическом режиме.

[К началу]

Предыдущая | Далее