Расширенное сканирование / Использование окна предварительного просмотра

# Общие сведения об окне предварительного просмотра

> Предварительный просмотр
> Эскизный просмотр
> Изменение просматриваемого изображения

Прежде чем окончательно сканировать изображение вы можете использовать окно Preview (Предварительный просмотр) для просмотра действия большинства установок утилиты EPSON TWAIN и выполнить дополнительные регулировки изображения.

Щелчок на кнопке Full Preview (Полноэкранный просмотр) запускает предварительное сканирование и предварительный просмотр изображения. Утилита EPSON TWAIN предлагает два способа просмотра: предварительный и эскизный.

## Preview (Предварительный просмотр)

Когда сканируете непрозрачные оригиналы или хотите видеть все изображение, пользуйтесь этим способом.

Когда в качестве источника документа задано Flatbed (Планшет сканера) или не установлен флажок Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация), изображение выводится целиком в окне Preview (Предварительный просмотр). Окно предварительного просмотра находится в правой части окна Manual mode (Ручной режим). Дополнительные сведения см. в разделе Предварительный просмотр.

[К началу]

## Thumbnail preview (Эскизный просмотр)

Используйте этот способ для сканирования прозрачных оригиналов. При эскизном просмотре утилита EPSON TWAIN автоматически определяет кадры фотопленки, применяет функцию автоэкспозиции к каждому изображению и просматривает их как эскизные изображения.

Когда в качестве источника документа заданы прозрачные оригиналы [TPU: Color Neg. Film (Слайд-модуль: цветная негативная фотопленка), TPU: Monochrome Neg. Film (Слайд-модуль: монохромная негативная фотопленка) или TPU: Pos. Film (Слайд-модуль: позитивная фотопленка)] и установлен флажок Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация), эскизные изображения выводятся на экран в окне предварительного просмотра. Дополнительные сведения см. в разделе Эскизный просмотр.

[К началу]

## Изменение просматриваемого изображения

Вы можете видеть действие указанных ниже установок в окне предварительного просмотра.

- Unsharp Mask (Нерезкая маска) в окне Manual mode (Ручной режим)

- Pixel Depth (Глубина цвета), Dropout (Удаление ненужного цвета) и Halftone (Растр) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения)

- Exposure (Экспозиция), Gamma (параметр Гамма), Highlight (параметр Белая точка), Shadow (параметр Черная точка) и Threshold (Порог чувствительности) в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения)

- Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения)

- Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов) и Saturation (Насыщенность) в диалоговом окне Color Adjustment (Регулировка цвета)

- Auto Exposure (Автоэкспозиция)

| Примечание:

Хотя изображение в окне предварительного просмотра изменяется в соответствии с выполняемыми установками, установки не отражаются на изображении до того времени, пока не начнете сканировать или пересканировать изображение.

[К началу]

Предыдущая | Далее