Основной режим сканирования / Автоматическое сканирование

# Размещение документа на стекле планшета сканера

Прежде чем сканировать документ, позаботьтесь о том, чтобы не нарушать чужие авторские права на документ. Не сканируйте печатные материалы, прежде чем не разберетесь с авторскими правами на них.

| Примечание:

Когда вы захотите сканировать прозрачные оригиналы, см. подробности в разделе Сканирование прозрачных оригиналов.

| Предостережение:

| Не кладите тяжелые предметы поверх стекла планшета сканера. Также не давите на стекло планшета сканера с чрезмерным усилием.

| Расположите сканер на горизонтальной плоской устойчивой поверхности.

| Подключите сканер к сети.

| Включите компьютер и убедитесь, что световой индикатор в кнопке Start (Пуск) постоянно горит зеленым светом.

| Откройте простую крышку сканера или крышку сканера, объединенную со слайд-модулем, и убедитесь, что люминесцентная лампа на каретке включена.

|  | Примечание для пользователей сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo:

Люминесцентная лампа отключится, если вы отсоедините USB-кабель, а также снова включится, если вы вновь подсоедините USB-кабель.

|  | Примечание для пользователей сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo:

Люминесцентная лампа отключится, если никаких команд не поступит от компьютера в течение 15 минут. Это нормально и лампа снова включится, как только вы начнете сканировать.

Если сканер подключен компьютеру через USB-кабель, то сканер отключится, когда вы выключите компьютер, и снова включится, когда вы вновь включите компьютер.

Если компьютер включен, то сканер отключиться, когда вы отсоедините USB-кабель, и снова включится, когда вы вновь подсоедините USB-кабель

| Если подложка для непрозрачных оригиналов не прикреплена к крышке сканера, объединенной со слайд-модулем, то вам необходимо ее прикрепить. См. раздел Установка подложки для непрозрачных оригиналов.

|  | Примечание для пользователей сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo:

Когда сканируете непрозрачные оригиналы, проверьте, что подложка для непрозрачных оригиналов прикреплена к крышке сканера, объединенной со слайд-модулем. В противном случае изображения не смогут быть отсканированы так, как вы того ожидаете.

| Положите документ на стекло планшета сканера сканируемой стороной вниз. Проверьте, что документ точно совмещен с установочной меткой, как показано ниже.

> Пользователям сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo

> Совместите середину документа с установочной меткой.

|  | Примечание:

При использовании утилиты Copy (Копировать), вызываемой из утилиты EPSON Smart Panel, поместите документ в правый верхний угол планшета.

Полоса шириной до 5 мм от кромки стекла планшета сканера не сканируется.

> 1. Максимальная несканируемая полоса шириной 5 мм
> 2. Максимальная несканируемая полоса шириной 5 мм

> Пользователям сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

|  | Примечание:

Полоса шириной не более 2 мм от горизонтальной кромки и 1,5 мм от вертикальной кромки стекла планшета сканера не сканируется.

> 1. Максимальная несканируемая полоса шириной 2 мм
> 2. Максимальная несканируемая полоса шириной 1,5 мм

| Аккуратно закройте простую крышку сканера или крышку сканера, объединенную со слайд-модулем, так, чтобы не сместить документ.

| Примечание:

Всегда поддерживайте стекло планшета сканера в чистом состоянии. Указания см. в разделе Чистка сканера.

Не оставляйте фотографии на длительное время на стекле планшета сканера, поскольку они могут прилипнуть к нему.

Не кладите тяжелые предметы сверху крышки сканера.

Для сканирования толстых и больших документов можно снять простую крышку сканера или крышку сканера, объединенную со слайд-модулем, так, чтобы было легче выровнить положение документа. См. раздел Снятие крышки сканера, объединенной со слайд-модулем.

Невозможно сканировать изображения, объем памяти необходимый для сканирования которых превышает объем свободной оперативной памяти или свободной памяти на жестком диске компьютера. В случае попытки сканирования чрезмерно большого по затратам памяти изображения на экране появится предупреждающее сообщение об этом.

[К началу]

Предыдущая | Далее