Расширенное сканирование / Сканирование в ручном режиме

# Общие сведения о процедуре сканирования в ручном режиме

> Процедура сканирования в ручном режиме
> Общие сведения об окне Manual Mode (Ручной режим)

Ручной режим имеет значительно больше опций, что соответственно дает больше возможностей в управлении процессом сканирования. Вы можете повысить резкость, скорректировать, улучшить или просмотреть изображения перед сканированием их в ручном режиме.

## Процедура сканирования в ручном режиме

Сканирование в ручном режиме предполагает выполнение следующей процедуры:

| Запустить TWAIN-совместимое программное приложение.

| В этом приложении открыть утилиту EPSON TWAIN 5.

| В окне Manual mode (Ручной режим) утилиты EPSON TWAIN выбрать Document Source (Источник документа), Image Type (Тип изображения) и Destination (Адресат назначения), а затем щелкнуть на кнопке Full Preview (Полноэкранный просмотр). Изображение просматривается в окне предварительного просмотра на правой стороне окна Manual mode (Ручной режим).

| Выполните дополнительные регулировки изображения и потом щелкните на команде Scan (Сканировать). Изображение сканируется.

| Сохраните отсканированное изображение.

| Примечание:

Вы можете одинаково управлять утилитой EPSON TWAIN в операционных системах Windows и Macintosh. В данном руководстве процедурные операции описываются на примере операционных систем Windows.

[К началу]

## Общие сведения об окне Manual Mode (Ручной режим)

Окно Manual mode (Ручной режим) включает в себя указанные ниже опции и кнопки. Смотрите таблицу ниже, чтобы знать название каждой опции и кнопки и их функции.

| Примечание для пользователей компьютеров Macintosh:

Большинство иллюстраций, приведенных в данном разделе, относятся к операционным системам Windows, поэтому они могут отличаться по виду от тех, что вы можете видеть у себя на экране монитора. Указания остаются теми же самыми, за исключением особо отмеченных.

Кнопка | Название | Функция
- | Document Source (Источник документа) | Выбирается источник документа. См. раздел Выбор источника документа.
- | Image Type (Тип изображения) | Выбирается тип сканируемого изображения. См. раздел Выбор типа изображения.
- | Destination (Назначение) | Выбирается назначение или выходное устройство. См. раздел Выбор адресата результата.
- | Resolution (Разрешение) | Задается разрешение. См. раздел Выбор разрешения.
- | Unsharp Mask (Нерезкая маска) | Повышает резкость изображения. См. раздел Выбор установки Unsharp Mask (Нерезкая маска).
- | Source field (Область источника) | Указывается размер выведенного на экран изображения или задается в окне предварительного просмотра. См. раздел Задание размеров исходного и конечного изображения.
- | Target field (Конечная область) | Указывается размер изображения на выходе. См. раздел Задание размеров исходного и конечного изображения.
| Кнопка Image Controls (Регуляторы изображения) | Оптимизирует изображение. См. раздел Регулировка яркости и контрастности.
| Кнопка Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) | Оптимизирует изображение. См. раздел Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения.
| Кнопка Color Adjustment (Регулировка цвета) | Оптимизирует изображение. См. раздел Регулировка цвета.
| Кнопка Auto Exposure (Автоэкспозиция) | Автоматически оптимизируется экспозиция изображения. См. раздел Использование кнопки Auto Exposure (Автоэкспозиция).
| Кнопка Reset (Сброс) | Возвращает измененные установки регуляторов изображения к их состоянию по умолчанию. См. раздел Сброс настроек цветов.
| Кнопка Full Preview (Полноэкранный просмотр) | Предварительный просмотр всего изображения. См. раздел Использование кнопки Full Preview (Полноэкранный просмотр).
| Кнопка Zoom Preview (Масштаб просмотра) | Рассматривается часть изображения находящегося в окне предварительного просмотра. См. раздел Предварительный просмотр.
| Кнопка Auto Locate (Автоматическое определение области изображения) | Сканеру подается команда автоматически определять область изображения и отбирать нужное изображение. См. раздел Предварительный просмотр.
| Кнопка Zoom Preview (Масштаб просмотра) | Рассматривается увеличенное в масштабе выбранное эскизное изображение. См. раздел Эскизный просмотр.
| Кнопка Return (Вернуть) | Возвращает изображение из окна масштабированного просмотра к эскизному виду. См. раздел Эскизный просмотр.
| Кнопка 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов) | Поворачивает выбранное изображение на 90 градусов. См.раздел Эскизный просмотр.
| Кнопка Mirroring (Зеркальное отражение) | Заменяет выбранное изображение на его зеркальное изображение. См. раздел Эскизный просмотр.
| Кнопка Scan (Сканировать) | Сканируется изображение или активизируется выделяющая рамка в окне предварительного просмотра. См. раздел Использование кнопки Scan (Сканировать).
| Кнопка Settings (Установки) | Показываются все установки рассматриваемого в настоящий момент изображения. См. раздел Использование диалогового окна Settings (Установки).
| Кнопка Configuration (Конфигурация) | Выполняются установки, которые отражаются в окне предварительного просмотра. См. раздел Выполнение конфигурационных установок.
| Кнопка Full Auto mode (Автоматический режим) | Включает автоматический режим.
| Кнопка Close (Закрыть) | Закрывает окно Manual mode (Ручной режим).
| Кнопка Help (Справка) | Открывает окно оперативной справки.

| Примечание:

Если какие-то установки появятся тусклыми или не будут присутствовать в окне ручного режима, то их невозможно выбрать в связи с возможностями данного типа сканера или выбором других установок.

Подробнее о каждой установке утилиты EPSON TWAIN см. оперативную справку.

[К началу]

Предыдущая | Далее