Обслуживание сканера и устранение неполадок / Обслуживание

# Очистка сканера

Чтобы сканер работал с наилучшим качеством, рекомендуется тщательно очищать его несколько раз в год.

| Выключите сканер, отключив шнур питания.

| Протрите корпус сканера салфеткой, смоченной мягким моющим раствором.

| Если планшет сканера загрязнен, очистите стекло мягкой чистой сухой салфеткой. Если на стекле есть пятна, протрите его мягкой салфеткой с небольшим количеством специального чистящего средства для стекол. Оставшуюся жидкость тщательно удалите сухой салфеткой.

Убедитесь, что на стекле планшета нет пыли. Пыль может вызвать появление пятен на отсканированных изображениях.

| Внимание:

Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стекло планшета, не используйте для его очистки жесткую или абразивную кисть. Поврежденная поверхность стекла приведет к ухудшению качества сканирования.

Никогда не применяйте спиртовые или едкие растворы, а также растворители для очистки сканера. Эти химикаты могут повредить компоненты и корпус сканера.

Избегайте попадания воды на детали сканера или на электронные компоненты. Это может привести к поломке механизмов и схем.

Не распыляйте смазывающие вещества внутри сканера.

Никогда не открывайте корпус сканера.

[К началу]

Следующая