Использование сканера

# Использование окна предварительного просмотра EPSON Scan

> Предварительный просмотр изображений
> Выделение области изображения

## Предварительный просмотр изображений

Перед началом сканирования вы можете просмотреть результат применения большинства параметров EPSON Scan в окне Preview (Просмотр), а также внести дополнительные изменения.

Нажав на кнопку Preview (Просмотр), вы запустите предварительное сканирование и просмотр изображения. В зависимости от режима сканирования и значения параметра Document Type (Тип документа) справа от кнопки Preview (Просмотр) может появиться небольшая стрелка. Нажмите на нее, чтобы выбрать метод предварительного просмотра: Thumbnail (Миниатюра) или Normal (Нормальный).

| Примечание:

Если установлен флажок Auto preview (Автоматический просмотр) в основном окне простого режима, сканирование изображения для предварительного просмотра начнется сразу же при включении простого режима.

Если рядом с кнопкой Preview (Просмотр) нет стрелки, EPSON Scan автоматически раскроет окно предпросмотра в режиме Normal (Нормальный).

### Обычный просмотр

В обычном режиме просмотра вы можете увидеть изображение и эффект действия параметров полностью, а также внести необходимые изменения. Также с помощью рамок можно выделить области для сканирования. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Выделение области изображения.

Нажмите на кнопку Zoom Preview (Масштаб), чтобы приблизить часть изображения, предварительно выделенную рамкой. Увеличенный фрагмент откроется на вкладке Zoom (Масштаб), позволяя вам детально разглядеть действие примененных параметров.

| Примечание:

Когда вы решите, каким должен быть результирующий размер сканируемого изображения, выберите соответствующую настройку из списка Target Size (Размер назначения). В окне предварительного просмотра появится рамка, соответствующая установке Target Size (Размер назначения). Вы можете перемещать эту рамку по той области изображения, которую вы хотите отсканировать. Более подробную информацию смотрите в интерактивной справочной системе

### Просмотр миниатюр

На одном экране вы сможете увидеть несколько изображений в небольшом размере. EPSON Scan автоматически находит рамки кадров или фотографий и к каждому изображению применяет функцию Auto Exposure (Автоэкспозиция). Вы можете изменить все миниатюры и дополнительно отрегулировать их качество. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Выделение области изображения.

Чтобы отсканировать изображение, появившееся в виде миниатюры, установите соответствующий ему флажок и нажмите на кнопку Scan (Сканировать).

Чтобы изменить изображение, щелкните миниатюру и затем выберите необходимый параметр. Вокруг выбранного изображения появляется голубая рамка.

Чтобы изменить сразу все миниатюры, нажмите на кнопку All (Все).

Чтобы увеличить миниатюру, щелкните ее и затем перейдите на вкладку Full Size (Полный размер). Здесь вы увидите это изображение в увеличенном виде, что позволяет подробнее рассмотреть эффект действия примененных параметров.

| Примечание:

Если вы дважды щелкнете миниатюру, увеличенное изображение появится на вкладке Full Size (Полный размер).

При нажатии на кнопку All (Все) в окне Preview (Просмотр), вкладка Full Size (Полный размер) недоступна.

Если сканер не может определить изображения или изображения обрезаны, или сгруппированы неправильно, когда отображаются в виде миниатюр, то смотрите раздел Невозможно отсканировать пленку в автоматическом режиме или режиме просмотра миниатюр.

[К началу]

## Выделение области изображения

Отмеченная область - это рамка, которую вы рисуете вокруг части изображения, отмечая ее.

Обычный просмотр:
Нажимая на кнопку Zoom Preview (Масштаб), можно создать до 50 отмеченных областей и выделять рамками области изображений, которые вы хотите просмотреть в увеличенном виде.

Просмотр миниатюр:
Вы можете выделять область изображения только внутри одной миниатюры.

| Примечание для пользователей сканера Perfection 2580 Photo:

При работе с загрузчиком пленок вы можете создавать область выделения размером до 35 мм.

| Примечание для пользователей мультифотоподатчика:

При сканировании документов с использованием мультифотоподатчика вы можете создавать только одну область выделения.

Чтобы отметить область изображения, поместите указатель мыши на него в окне Preview (Предварительный просмотр). Указатель будет выглядеть как перекрестье. Удерживая кнопку мыши, перетащите перекрестье по области изображения и затем отпустите кнопку, чтобы зафиксировать выделение.

Рамка вокруг выделенной области выглядит как движущаяся пунктирная линия, что означает, что рамка активна и ее размеры можно изменить.

Точка, где вы в первый раз щелкнули кнопкой мыши, закреплена, но остальную часть рамки можно перемещать и изменять ее размер.

Когда указатель мыши попадает в отмеченную область (внутрь рамки), он меняется на изображение ладони. Вы можете щелкнуть и перетащить выделение в любое место окна Preview (Предварительный просмотр). Если во время перетаскивания удерживать клавишу Shift, отмеченную область можно будет перемещать только в горизонтальном или вертикальном направлении.

Когда указатель мыши попадает на край отмеченной области, он принимает вид стрелки, и вы можете изменять размер области. Если перетаскивать стрелку, удерживая клавишу Shift, отмеченная область будет увеличиваться или уменьшаться пропорционально.

Чтобы удалить выделение, щелкните отмеченную область и затем нажмите на кнопку Delete Marquee (Снять выделение).

[К началу]

Предыдущая | Следующая