| Основная страница > Работа с дополнительным мультифотоподатчиком Установка мультифотоподатчика
| Примечание:
Перед установкой мультифотоподатчика убедитесь, что сканер находится на устойчивой поверхности. Пока установлен мультифотоподатчик, вы не можете сканировать изображения, используя планшет сканера.
| Отсоедините шнур питания, чтобы выключить сканер.
| Отключите кабель крышки сканера от порта сканера OPTION.
| Поднимите крышку сканера.
| Потяните крышку строго вверх, чтобы снять ее.
|  | Примечание:
Когда вы используете мультифотоподатчик, то храните на подставке крышку сканера. В этом случае следите, чтобы отражающая часть крышки не касалась подставки.
| Установите мультифотоподатчик, выровнив полукруглые метки по бокам мультифотоподатчика с такими же метками, расположенными по бокам планшета.
| Подключите кабель мультифотоподатчика к порту сканера OPTION.
| Подсоедините шнур питания к сканеру, чтобы включить сканер.
Далее см. раздел Загрузка фотографий или визитных карточек в мультифотоподатчик. |