| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере Размещение документов и фотографий Размещение больших или толстых документов Перед сканированием документа ознакомьтесь с авторскими правами владельца документа на право его копирования. Не сканируйте изданный текст или изображение без предварительного ознакомления с правами на его копирование.
| Предостережение:
Не кладите тяжелые предметы на стекло для размещения документов, а также не нажимайте на него слишком сильно.
| Примечание:
Большинство иллюстраций, приведенных в данном разделе, относятся к Perfection 3490 Photo, поэтому они могут незначительно отличаться от иллюстраций для Perfection 3590 Photo. Инструкции одинаковы, если не оговорено обратное. Если вы хотите сканировать несколько фотографий или визитных карточек с использованием дополнительного мультифотоподатчика, см. раздел Загрузка фотографий или визитных карточек в мультифотоподатчик.
| Поднимите крышку сканера.
Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов находится в крышке сканера. Если она не установлена, обратитесь за инструкциями к разделу Установка подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Положите документ или фотографию на планшет изображением вниз. Верхний край документа или фотографии нужно ориентировать по установочной метке, расположенной в центре переднего края сканера.
|  | Примечание:
Будьте внимательны и не просовывайте документы под выступы пластикового корпуса сканера.
| Полоса шириной до 5 мм от горизонтальных и вертикальных направляющих планшета не сканируется. Если вы положили документ в угол планшета, немного сдвиньте документ, чтобы избежать его обрезки.
a, b. Максимальная нечитаемая область 5 мм
| Если вы сканируете несколько изображений, расположите фотографии на расстоянии не менее 20 мм друг от друга.
|  | Примечание:
При сканировании толстых или больших документов, крышку сканера можно снять. См. раздел Размещение больших или толстых документов.
| Осторожно закройте крышку, чтобы не сдвинуть документ.
|  | Примечание:
Всегда поддерживайте чистоту планшета. Не оставляйте фотографии на планшете надолго, чтобы они не прилипли к стеклу.
Подробнее о сканировании документов или фотографий см. в разделе Сканирование с помощью кнопок сканера. Размещение больших или толстых документов При сканировании толстых или больших документов, крышку сканера можно снять.
| Отсоедините шнур питания, чтобы выключить сканер.
| Отключите кабель модуля сканирования прозрачных документов.
| Поднимите крышку сканера.
| Потяните крышку сканера строго вверх и снимите ее.
| Подключите шнур питания, чтобы включить сканер.
|  | Примечание:
Когда крышка сканера снята, аккуратно прижимайте документ сверху, чтобы сделать его как можно более плоским.
| После завершения сканирования установите крышку сканера, следуя инструкциям по ее снятию в обратном порядке.
К началу |