Устранение неполадок / Проблемы и решения

# Проблемы при сканировании пленок

> Невозможно отсканировать пленку
> Невозможно отсканировать пленку в автоматическом режиме или после просмотра миниатюр
> Цвета негативных пленок при просмотре выглядят странно
> На отсканированном изображении появляются интерференционные кольца

## Невозможно отсканировать пленку

Выполните следующие действия:

- Убедитесь, что кабель крышки сканера подключен к сканеру.

- Убедитесь, что в обычном или профессиональном режиме значение параметра Тип документа (Document Type) соответствует типу вашей пленки.

- Убедитесь, что при сканировании пленок вы сняли подложку для отражающих документов.

- Убедитесь, что пленка правильно установлена в держатель, а держатель - правильно расположен на планшете. Подробнее об этом см. далее.

| Размещение пленки

[К началу]

## Невозможно отсканировать пленку в автоматическом режиме или после просмотра миниатюр

При сканировании пленок EPSON Scan может не распознать изображения, либо они обрезаются или неправильно сгруппированы (см. примеры далее).

- Изображения с темным фоном могут быть обрезаны неровно.

- Изображения с очень светлым фоном тоже могут быть обрезаны неровно.

- Цветные негативные пленки с очень светлым или очень темным фоном не могут быть обрезаны ровно.

- Обрезается небольшая область по краям каждого изображения.

- При сканировании панорамных и обычных изображений, первые могут быть неровно обрезаны.

- Пленки, размер которых превышает 35 мм (например, формата Medium или размером 4 x 5) не могут быть отсканированы.

Выполните следующие действия:

- Убедитесь, что пленка правильно установлена в держатель, а держатель - правильно расположен на планшете. Подробнее об этом см. далее.

| Размещение пленки

- Перейдите в простой или профессиональный режим и используйте обычный режим предварительного просмотра. В окне Предварительный просмотр (Preview) выделите области, которые необходимо отсканировать, затем начните процесс сканирования.

[К началу]

## Цвета негативных пленок при просмотре выглядят странно

Для параметров EPSON Scan попробуйте выполнить следующие действия:

- Убедитесь, что значение параметра Тип документа (Document Type) соответствует типу пленки.

- При обычном предварительном просмотре изображений черная область вокруг пленки, например рамка держателя, выглядит белой, что изменяет экспозицию сканируемой области и приводит к затемнению получившихся изображений. Установите правильный цвет, щелкнув и перетащив указатель мыши по области, и затем щелкнув кнопку Приблизить (Zoom Preview).

- Просмотрите изображения в режиме просмотра миниатюр.

[К началу]

## На отсканированном изображении появляются интерференционные кольца

Интерференционные кольца - это концентрические кольца, появляющиеся на изображениях при сканировании прозрачных материалов. Они появляются, когда пленка закручена.

Установите пленку основной стороной вверх и просмотрите ее в режиме просмотра миниатюр; затем переверните изображения, щелкнув кнопку Зеркальное отражение (Mirroring).

[К началу]

Предыдущая | Следующая