Размещение материалов для сканирования

# Размещение документов и фотографий

> Как снять крышку сканера
> Как прикрепить подложку для отражающих документов

Перед сканированием документа помните, что вы должны соблюдать авторские права. Перед сканированием опубликованного текста или изображений сначала проверьте, не нарушаете ли вы авторские права владельца.

| Внимание:

Не кладите тяжелые предметы на стекло планшета. Не надавливайте сильно на скекло планшета.

| Откройте крышку сканера.

|  | Примечание:

При сканировании больших документов или документов большого объема снимите крышку сканера, чтобы облегчить выравнивание документа. Для получения подробной информации см. раздел Как снять крышку сканера.

Если подложка для отражающих документов не прикреплена, прикрепите ее. Для получения подробной информации см. раздел Как прикрепить подложку для отражающих документов.

| Поместите документ на планшете изображением вниз. Проверьте, что документ ровно расположен на планшете, выровняв правый верхний документа.

|  | Примечание:

Области размером 1.5 мм от горизонтального края и 1.5 мм от вертикального края не сканируются.

> 1. Максимальная нечитабельная область в 1.5 мм
> 2. Максимальная нечитабельная область в 1.5 мм

В автоматическом режиме или в окне просмотра миниатюр вы можете сканировать сразу несколько изображений, разместив каждую фотографию на расстоянии как минимум 20 мм от соседних фотографий.

| Аккуратно закройте крышку сканера, чтобы не сдвинуть фотографии.

| Примечание:

Следите, чтобы планшет всегда был чистым.

Не оставляйте фотографии на планшете, т.к. они могут прилипнуть к стеклу.

Для получения подробной информации о процессе сканирования см. раздел Для документов и фотографий.

## Как снять крышку сканера

При сканировании большого объема документов вы можете снять крышку сканера.

| Примечание:

При сканировании документов без крышки сканера необходимо нажать на документ, чтобы он плотно прилегал к планшету.

Не надавливайте слишком сильно на документ и не сдвигайте его.

| Проверьте, что сканер выключен.

| Если подключен кабель крышки сканера, отсоедините его.

| Откройте крышку сканера.

| Потяните крышку вверх и снимите ее.

| Примечание:

После окончания сканирования прикрепите крышку сканера, выполнив те же действия в обратном порядке.

[К началу]

## Как прикрепить подложку для отражающих документов

Необходимо прикрепить подложку для отражающих документов при сканировании отражающих документов (фотографий или документов). Выполните следующие действия.

| Откройте крышку сканера.

| Возьмите подложку для отражающих документов и аккуратно установите ее в крышку сканера. Выровняйте оба нижних угла подложки, установив их в фиксаторы, затем закрепите верхние углы подложки.

[К началу]

Предыдущая