Основы сканирования

# Сканирование изображения

> Шаг 1. Включение сканера
> Шаг 2. Размещение материалов на планшете
> Шаг 3. Запуск приложения и сканирование изображения
> Шаг 4. Запись изображения в файл

В EPSON Scan реализовано три режима сканирования: Автоматический режим (Full Auto Mode), Простой режим (Home Mode) и Профессиональный режим (Professional Mode). В данном разделе рассматривается автоматический режим сканирования, который позволяет сканировать изображения с использованием автоматически регулируемых настроек. Для получения более подробной информации см. раздел Выбор режима сканирования в EPSON Scan.

| Примечание:

Вы не можете сканировать изображение, если его размер превышает размер доступной оперативной памяти или дискового пространства. В этом случае на экране появляется сообщение с предупреждением об ошибке.

| Примечание для пользователей Macintosh:

Большинство иллюстраций в этом разделе относятся к Windows, поэтому изображение на вашем экране может слегка отличаться. За исключением примечаний, инструкции остаются теми же.

| Примечание:

Перед выполнением следующих действий запустите необходимые приложения, включая EPSON Scan. Для получения подробной информации по установке приложений см. раздел Плакат по установке.

## Шаг 1. Включение сканера

| Перед тем, как включить сканер, убедитесь, что обе транспортировочные защелки находятся в незамкнутом положении и сканер подключен к компьютеру. Также убедитесь, что подключен кабель крышки сканера.

| Закройте крышку сканера и на передней панели нажмите кнопку Питание (Power), чтобы включить сканер. Индикатор начнет мигать и затем загорается зеленым светом, указывая, что инициализация сканера завершена.

[К началу]

## Шаг 2. Размещение материалов на планшете

Вы можете сканировать материалы двух типов: отражающие документы (например, фотографии или бумагу) и прозрачные материалы (пленки). Обратитесь к соответствующему разделу для размещения материалов на планшете.

| Размещение пленки

| Размещение документов и фотографий

[К началу]

## Шаг 3. Запуск приложения и сканирование изображения

| Примечание для пользователей Mac OS X:

В зависимости от того, какое приложение вы используете, возможно у вас не получится запустить EPSON Scan описанным ниже способом.

В этом разделе вы узнаете, как запускать EPSON Scan из Photoshop Elements.

| Запустите Adobe Photoshop Elements.

> Для пользователей Windows:
> Нажмите кнопку Старт (Start), укажите Все программы (All Programs) (для пользователей Windows XP) или Программы (Programs) (для пользователей Windows Me, 98 или 2000), и нажмите Adobe Photoshop Elements 2.0.

> Для пользователей Macintosh:
> Дважды щелкните папку Adobe Photoshop Elements 2 в Macintosh HD, затем дважды щелкните пиктограмму Photoshop Elements 2.0.

| Выберите Импорт (Import) из меню Файл (File), затем выберите EPSON Perfection 4870. Запустится EPSON Scan.

|  | Примечание для пользователей Windows XP:

В меню выбора сканера не устанавливайте WIA-EPSON Perfection 4870. В этом случае вы не сможете полностью использовать все функциональные возможности сканера EPSON.

| EPSON Scan автоматически произведет предварительный просмотр изображения и распознает источник и тип документа.

> Если вы хотите настроить прочие параметры, нажмите кнопку Пауза (Pause) и затем нажмите кнопку Параметры (Options), чтобы открыть диалоговоае окно Параметры (Options). Подробнее о доступных параметрах вы можете узнать из оперативной справки. Для этого в диалоговом окне нажмите копку Справка (Help).

| После того, как EPSON Scan произведет предварительный просмотр изображения и распознает тип документа, откроется окно предварительного просмотра изображения.

> EPSON Scan автоматически находит нужные изображения и изменяет угол поворота, а затем начинает сканирование.

|  | Примечание:

Нажатие кнопки Отмена (Cancel) в этом окне прервет работу EPSON Scan.

| Отсканированное изображение отправляется в приложение Photoshop Elements.

| Примечание:

В зависимости от сканируемого изображения вы можете не получить ожидаемого результата сканирования изображения. В таком случае перейдите в простой или профессиональный режим и повторите сканирование.

Если вы не можете отсканировать пленки в автоматическом режиме, переключитесь в простой или профессиональный режим и используйте рамку для выделения при обычном просмотре. Для получения подробной информации см. раздел Невозможно отсканировать пленку в автоматическом режиме или в режиме просмотра миниатюр.

Для получения подробной информации о дальнейшем редактировании отсканированных изображений смотрите документацию к приложению.

[К началу]

## Шаг 4. Запись изображения в файл

Сохраните отсканированное изображение следуя приведенным ниже инструкциям.

| Выберите Сохранить как (Save As) в меню Файл (File) Adobe Photoshop Elements.

| Введите имя файла, выберите формат и нажмите кнопку Сохранить (Save). Для получения подробной информации по форматам файлов смотрите следующий раздел.

#### Форматы файлов

В следующей таблице приведены наиболее распространенные форматы файлов. При сохранении изображения выберите подходящий формат, который поддерживается в вашем приложении.

Формат (Расширение файла) | Описание
Формат BMP (*.BMP) (Только для Windows) | BMP - это стандартный формат графических файлов в Windows. Большинство приложений Windows, включая программы обработки текста, позволяют считывать и редактировать изображения в этом формате.
Формат EPS (*.EPS) | EPS - это формат PostScript. Большинство приложений иллюстрирования и DTP поддерживают этот формат.
Формат JPEG (*.JPG) | JPEG - это формат сжатия файлов, позволяющий изменять качество сжатия. Однако если сжатие будет слишком большим, качество изображения ухудшится. Качество также ухудшается при каждом сохранении файла в этом формате. Если вы собираетесь редактировать изображение после его записи на диск, лучше использовать оригинал, сохраненный в другом формате.
Формат PICT (только для Macintosh) | PICT - это стандартный формат изображений для Macintosh. Большинство приложений Macintosh, включая программы обработки текста, позволяют считывать и редактировать изображения в этом формате.
Формат PNG (*.PNG) | PNG - это компактный формат с высоким сжатием, предназначенный для просмотра приложений Веб и позволяющий выбирать качество сжатия. При сохранении файлов в формате PNG качество изображения не ухудшается.
Формат TIFF (*.TIF) | TIFF - это формат файлов, разработанный для обмена данными между приложениями, например, между графическим ПО и DTP.

[К началу]

Предыдущая