| Основная страница > Решение проблем # Проблемы при сканировании Невозможно отсканировать изображения в режиме просмотра миниатюр При предварительном просмотре в режиме Thumbnail (Миниатюра) изображение расположено неправильно Цвета при предварительном просмотре негативной фотопленки выглядят необычными Невозможно отсканировать несколько изображений одновременно Сканирование в Автоматическом режиме не производится Сканирование занимает слишком много времени Невозможно отсканировать пленку или слайды ## Невозможно отсканировать изображения в режиме просмотра миниатюр Предпросмотр миниатюр не доступен, если используется Автоматический или Офисный режим. Измените режим сканирования на Home Mode (Простой) или Professional (Профессиональный). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования. Если на сканированных изображениях фон слишком светлый или темный, используйте нормальный режим просмотра и выделите область сканирования. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. Если вы сканируете пленку содержащую обычные и панорамные изображения, панорамные изображения не отображаются при просмотре. Для панормамных изображений, в окне обычного предварительного просмотра выделите области для сканирования. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. Если сканируется документ большого размера, используйте нормальный режим просмотра и выделите область сканирования. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. Убедитесь, что параметр Document Type (Тип документа) (в Простом режиме) или параметры Document Type (Тип документа) и Film Type (Тип пленки) (в Профессиональном режиме) установлены верно. Подробнее об этом — в разделах Сканирование в Home Mode (Простой режим) и Сканирование в режиме Professional (Профессиональный). Щелкните Configuration (Конфигурация), выберите вкладку Preview (Просмотр), и настройте область кадрирования миниатюры пользуясь бегунком Thumbnail Cropping Area (Область кадрирования миниатюры). Предпросмотр миниатюр недоступен, если вы сканируете в Простом режиме и в качестве Document Type (Тип документа) выбрано Illustration (Рисунок), Magazine (Журнал), Newspaper (Газета) или Text/Line Art (Текст/Штриховой рисунок). Верх ## При предварительном просмотре в режиме Thumbnail (Миниатюра) изображение расположено неправильно В окне Preview (Просмотр) выделите желаемую область сканирования вручную и затем сканируйте. Подробнее об этом — в разделе Создание области выделения в области предварительного просмотра. Щелкните Configuration (Конфигурация), выберите вкладку Preview (Просмотр), и настройте область кадрирования миниатюры пользуясь бегунком Thumbnail Cropping Area (Область кадрирования миниатюры). В окне обычного предварительного просмотра выделите области для сканирования. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения. Верх ## Цвета при предварительном просмотре негативной фотопленки выглядят необычными Проверьте, чтобы параметр Document Type (Тип документа) (в Простом режиме) или параметр Film Type (Тип пленки) (в Профессиональном режиме) были установлены в соответствии с типом пленки. Подробнее об этом — в разделах Сканирование в Home Mode (Простой режим) и Сканирование в режиме Professional (Профессиональный). При предварительном просмотре в обычном режиме темная зона вокруг фотопленки, например рамка держателя фотопленки, воспринимается как белая. Она изменяет экспозицию области сканирования и обусловливает появление более темных изображений. Создайте рамку для сканируемой области, затем щелкните Zoom (Масштабирование) для просмотра выбранной области. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. Вместо нормального просмотра, используйте просмотр миниатюр. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. Верх ## Невозможно отсканировать несколько изображений одновременно Расположите фотографии на расстоянии не меньше 20 мм друг от друга. Верх ## Сканирование в Автоматическом режиме не производится Если на сканированных изображениях фон слишком светлый или темный, переключитесь на Office Mode (Офисный режим), Home Mode (Простой режим) или Professional Mode (Профессиональный режим). Для изменения режима сканирования, обратитесь к разделу Изменение режима сканирования. Затем, в окне обычного предварительного просмотра, выделите области для сканирования. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. Если сканируется документ большого размера, например, А4, переключитесь на Office Mode (Офисный режим), Home Mode (Простой режим) или Professional Mode (Профессиональный режим). Для изменения режима сканирования, обратитесь к разделу Изменение режима сканирования. Затем, в окне обычного предварительного просмотра, выделите области для сканирования. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. Верх ## Сканирование занимает слишком много времени Чтобы сократить время сканирования, попробуйте отсканировать оригиналы с меньшим разрешением (Resolution). Подробнее об этом — в разделе Выбор необходимого разрешения. Компьютер с высокоскоростным портом USB 2.0 сканирует быстрее, чем компьютер с портом USB 1.1. Если для подсоединения сканера вы используете USB 2.0, убедитесь, что этот порт соответствует системным требованиям. Подробности см. в разделе Требования к системе. Сканирование занимает больше времени, если происходит с использованием технологии DIGITAL ICE или функции Show Texture (Показывать текстуру). Верх ## Невозможно отсканировать пленку или слайды Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. Подробнее об этом — в разделе Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов. Убедитесь, что пленка или слайды правильно вставлены в держатель, а держатель правильно расположен на планшете. Подробнее об этом — в разделе Размещение пленок или слайдов. Проверьте, чтобы параметр Document Type (Тип документа) (в Простом режиме) или параметр Film Type (Тип пленки) (в Профессиональном режиме) были установлены в соответствии с типом пленки/слайда. Подробнее об этом — в разделах Сканирование в Home Mode (Простой режим) и Сканирование в режиме Professional (Профессиональный). Верх |