| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей сканера и ПО # Сканирование с сохранением документа в файл PDF Сканирование в PDF-файл используя кнопку PDF Сканирование с сохранением документа в файл PDF в режиме Office (Офисный) Сканирование с сохранением документа в файл PDF в режиме Home (Простой) Сканирование с сохранением документа в файл PDF в режиме Professional (Профессиональный) Самый простой способ сканировать многостраничные документы в файл PDF - нажать на кнопку PDF на сканере. Подробнее об этом — в разделе Сканирование в PDF-файл используя кнопку PDF. Вы можете сканировать документы PDF с помощью приложения Epson Scan. Сканирование многостраничных документов с сохранением в один файл PDF: Вы можете сканировать многостраничные документы с сохранением в один файл PDF. Creating a searchable PDF file: Вы можете создавать файлы PDF с возможностью поиска по тексту. (В некоторых странах эта функция может быть недоступна.) Specifying the number of pages in a single PDF file: Вы можете указать максимальное количество страниц для файла PDF. Например, при сканировании 20-страничного документа и указании максимального количества страниц для одного файла PDF равного 4, будет создано 5 файлов. Примечание:
Чтобы использовать эти функции, необходимо установить приложение ABBYY FineReader Sprint Plus (есть на диске С ПО, поставляемом со сканером). При установке ПО сканера, как описано на плакате Установка, это приложение также будет установлено. (В некоторых странах приложение ABBYY FineReader Sprint Plus может быть не включено в комплект поставки.)
Для сканирования с сохранением в файл PDF обратитесь к одному из следующих разделов. Сканирование в PDF-файл используя кнопку PDF Автоматический режим: Выберите PDF в качестве параметра для Image Type (Тип изображения) в окне File Save Settings (Параметры сохранения файла). Подробнее об этом — в разделе Сканирование в Full Auto Mode (Автоматический режим). Если вы хотите периодически сканировать многостраничные документы в один PDF-файл, измените режим сканирования на Простой, Офисный или Профессиональный. Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования. Офисный режим: Сканирование с сохранением документа в файл PDF в режиме Office (Офисный) Простой режим: Сканирование с сохранением документа в файл PDF в режиме Home (Простой) Профессиональный режим: Сканирование с сохранением документа в файл PDF в режиме Professional (Профессиональный) ## Сканирование в PDF-файл используя кнопку PDF
| Положите документ на планшет. Подробнее об этом — в разделе Размещение документов и фотографий.
| Нажмите на кнопку сканера PDF. Нажмите на кнопку Scan to PDF (Сканировать для PDF).
| Щелкните кнопку Settings (Настройка). Отобразится окно Scan to PDF (Сканировать для PDF).
| Для параметра Image Type (Тип изображения) выберите значение Color (Цвет), Grayscale (Оттенки серого) или Black&White (Черно-белый).
| Выберите значение Document Table (Планшет для документов) для параметра Document Source (Источник документа).
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Size (Размер), и выберите размер сканируемого оригинала.
| Для выбора размера, отличного от представленных в списке Size (Размер) вы можете создать пользовательские размеры сканирования. Щелкните стрелку чтобы раскрыть список Size (Размер) и выберите Customize (Пользовательский). Откроется диалоговое окно Source Size (Размер источника).
Введите название пользовательского размера и размер, затем щелкните кнопку Save (Сохранить) и далее кнопку OK. Новый размер появится в списке Size (Размер).
| Щелкните стрелку для раскрытия списка Resolution (Разрешение) и выберите желаемое значение. Для справки см. таблицу ниже.
Назначение изображения | Рекомендуемое разрешение
Отправка по электронной почте, размещение на web-сайте, просмотр на экране | 96–150 dpi
Fax | 200 dpi
Print (Печать) | 300 dpi
| Используйте настройки в области Image Adjustments (Настройка изображения) для изменения качества изображения, если это необходимо. Для справки см. таблицу ниже.
Параметр | Описание
Brightness (Яркость) | Настройка общей яркости изображения. Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) или Grayscale (Оттенки серого).
Contrast (Контраст) | Настройка контраста между темными и светлыми областями изображения. Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) или Grayscale (Оттенки серого).
Unsharp Mask (Повышение резкости) | Установите флажок, чтобы отрегулировать резкость изображения. Снимите флажок, если не хотите настраивать резкость изображения Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) или Grayscale (Оттенки серого).
Descreening (Удаление растра) | Устраняет штриховой рисунок (муар), который может появиться вследствие разницы в шаге сканирования и растровой сетки. Также улучшает качество сканирования изображений из журналов и газет. Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) или Grayscale (Оттенки серого).
Параметры изображения | Text Enhancement (Улучшение текста) | Улучшает качество распознавания текста при сканировании документов. Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) и Image Option (Параметры изображения) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Grayscale (Оттенки серого) и Image Option (Параметры изображения) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (Черно-белое) и Image Option (Параметры изображения). Когда для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (Черно-белое), результаты функции Text Enhancement (Улучшение текста) появятся только в отсканированном изображении.
Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация) | Улучшает точность оптического распознавания текста черно-белых документов, отделяя текст от графики при сканировании. Данная функция доступна когда для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (Черно-белое) и Image Option (Параметры изображения).
Dropout (Отсечение) | Вырезает красные, зеленые или синие цвета в отсканированном изображении. Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Grayscale (Оттенки серого) и Image Option (Параметры изображения) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (Черно-белое) и Image Option (Параметры изображения).
Color Enhance (Улучшение цвета) | Улучшает красные, зеленые или синие цвета в отсканированном изображении. Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Grayscale (Оттенки серого) и Image Option (Параметры изображения) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (Черно-белое) и Image Option (Параметры изображения).
Threshold (Порог) | с помощью ползунка отрегулируйте уровень черного для текста и штрихового рисунка, чтобы улучшить распознаваемость символов в программах распознавания текста (OCR). Этот параметр доступен, только когда для параметра Image Type (Тип изображения) установлено значение Black & White (Черно-Белое).
| Щелкните File Save Settings (Параметры сохранения файла). Откроется окно File Save Settings (Параметры сохранения файла). Ниже будут отображены текущие значения параметров Paper Size (Размер бумаги), Orientation (Ориентация), Margin (Поля) и прочие настройки.
| Если вам необходимо изменить текущие настройки PDF, щелкните кнопку Options (Параметры). Появится окно EPSON PDF Plug-in Settings (Настройки формата EPSON PDF).
Выполните настройки, соответствующие вашему документу, и щелкните OK. Вы вернетесь к окну File Save Settings (Параметры сохранения файла). Примечание:
Вкладка Text (Текст) доступна, если установлено приложение ABBYY FineReader Sprint Plus. Если в вашем регионе ABBYY FineReader Sprint Plus не входит в комплект поставки, вкладка Text (Текст) не появляется.
| Настройте необходимые параметры сохранения файла и щелкните OK.
| Щелкните Close (Закрыть), чтобы закрыть окно Scan to PDF Settings (Настройки Scan to PDF), затем щелкните Scan (Сканировать) или нажмите на кнопку Start (Пуск) на сканере. Epson Scan отсканирует страницу.
| Если вы сканируете многостраничный документ, замените первую страницу на планшете сканера второй и щелкните Scan (Сканировать) или нажмите кнопку сканера Start (Пуск) еще раз. Повторите этот шаг для каждой страницы документа.
| После завершения щелкнитеFinish (Закончить) или нажмите на кнопку сканера PDF. Приложение сохранит документ в формате PDF в папке Pictures (Рисунки), My Pictures (Мои рисунки) или в папке, указанной в окне File Save Settings (Параметры сохранения файла).
Верх ## Сканирование с сохранением документа в файл PDF в режиме Office (Офисный)
| Положите документ на планшет. Подробнее об этом — в разделе Размещение документов и фотографий.
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| В режиме Office (Офисный) настройте параметры Image Type (Тип изображения), Document Source (Источник документа), Size (Размер) и Resolution (Разрешение). Подробности см. в разделе Сканирование в Office Mode (Офисный режим).
| Щелкните Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. Подробности см. в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. Подробности см. в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать). Откроется окно File Save Settings (Параметры сохранения файла).
| Для параметра Type (Тип) выберите PDF. Ниже будут отображены текущие значения параметров Paper Size (Размер бумаги), Orientation (Ориентация), Margin (Поля) и прочие настройки.
| Щелкните Options (Параметры). Появится окно EPSON PDF Plug-in Settings (Настройки формата EPSON PDF).
Чтобы создать файл PDF с функцией поиска, щелкните вкладку Text (Текст), выберите Create searchable PDF (Создать PDF с поиском), затем выберите нужный язык из списка Text Language (Язык текста). Примечание:
Вкладка Text (Текст) доступна, если установлено приложение ABBYY FineReader Sprint Plus. Если в вашем регионе ABBYY FineReader Sprint Plus не входит в комплект поставки, вкладка Text (Текст) не появляется.
Для указания максимального количества страниц в одном файле PDF откройте вкладку General (Основное), щелкните Select number to make file (Выб. номер для созд. файла) и настройте количество страниц. О настройке других параметров окна EPSON PDF Plug-in Settings (Настройки формата EPSON PDF) обратитесь к справке Epson Scan.
| Выполните настройки, соответствующие вашему документу, и щелкните OK. Вы вернетесь к окну File Save Settings (Параметры сохранения файла).
| Настройте необходимые параметры сохранения файла и щелкните OK. Epson Scan отсканирует страницу, и отобразится следующее окно.
Примечание:
Если вы снимите флажок Show Add Page dialog after scanning (Показать диалог Добавление изображений после сканирования) в окне File Save Settings (Параметры сохранения файла) это окно отображаться не будет и приложение Epson Scan автоматически сохранит документ.
| Выберите одно из следующих действий.
Add page (Добавление изображений): Щелкните эту кнопку для сканирования следующей страницы документа. Замените первую страницу документа на планшете на следующую и щелкните Scan (Сканировать). Повторите этот шаг для каждой страницы документа. После того как вы закончите сканировать документ, щелкните Edit page (Выбор изображений) и перейдите к шагу 12. Edit page (Выбор изображений): Щелкните эту кнопку для редактирования отсканированных страниц перед сохранением их в файл PDF. Затем перейдите к шагу 12. Save File (Сохранить файл): Щелкните эту кнопку если вы отсканировали необходимые страницы и хотите их сохранить не редактируя в файл PDF. Затем перейдите к шагу 14.
| Откроется окно Editing Page (Выбор изображений), в котором будут отображены миниатюры всех отсканированных страниц.
Используя инструменты в нижней части окна Editing Page (Выбор изображений) вы можете выбирать нужные страницы, поворачивать и удалять их, а также изменять порядок страниц. Если вы хотите сохранить все отсканированные страницы документа в файл PDF и в том порядке, в каком они отображены на экране, перейдите к шагу 13. Если необходимо повернуть или удалить страницы, щелкните по нужным страницам либо щелкните значок для выбора четных страниц, значок для выбора нечетных страниц или значок для выбора всех страниц. Затем щелкните значок поворота против или по часовой стрелке. Если необходимо удалить страницы, щелкните по нужным страницам либо щелкните значок для выбора четных страниц или значок для выбора нечетных страниц. Затем щелкните значок удаления страниц . Примечание:
Значок удаления страниц недоступен, когда выбраны все страницы.
Подробнее об инструментах окна Editing Page (Выбор изображений) см. в справке к Epson Scan.
| После того как вы завершили работу со страницами документа, щелкните OK. Страницы будут сохранены в PDF файл в папку Pictures (Рисунки), My Pictures (Мои рисунки) или в папку, указанную в окне File Save Settings (Параметры сохранения файла). Вы вернетесь в окно режима Office (Офисный).
| Для выхода из программы Epson Scan щелкните Close (Закрыть).
Верх ## Сканирование с сохранением документа в файл PDF в режиме Home (Простой)
| Положите документ на планшет. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий Пленки и слайды: Размещение пленок или слайдов
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| В режиме Home (Простой) настройте параметры Document Type (Тип документа), Image Type (Тип изображения) и Destination (Назначение). Подробности см. в разделе Сканирование в Home Mode (Простой режим).
| Щелкните Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. Подробности см. в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. Подробности см. в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. Подробности см. в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать). Откроется окно File Save Settings (Параметры сохранения файла).
| Для параметра Type (Тип) выберите PDF. Ниже будут отображены текущие значения параметров Paper Size (Размер бумаги), Orientation (Ориентация), Margin (Поля) и прочие настройки.
| Щелкните Options (Параметры). Появится окно EPSON PDF Plug-in Settings (Настройки формата EPSON PDF).
Чтобы создать файл PDF с функцией поиска, щелкните вкладку Text (Текст), выберите Create searchable PDF (Создать PDF с поиском), затем выберите нужный язык из списка Text Language (Язык текста). Примечание:
Вкладка Text (Текст) доступна, если установлено приложение ABBYY FineReader Sprint Plus. Если в вашем регионе ABBYY FineReader Sprint Plus не входит в комплект поставки, вкладка Text (Текст) не появляется.
Для указания максимального количества страниц в одном файле PDF откройте вкладку General (Основное), щелкните Select number to make file (Выб. номер для созд. файла) и настройте количество страниц. О настройке других параметров окна EPSON PDF Plug-in Settings (Настройки формата EPSON PDF) обратитесь к справке Epson Scan.
| Выполните настройки, соответствующие вашему документу, и щелкните OK. Вы вернетесь к окну File Save Settings (Параметры сохранения файла).
| Настройте необходимые параметры сохранения файла и щелкните OK. Epson Scan отсканирует страницу, и отобразится следующее окно.
Примечание:
Если вы снимите флажок Show Add Page dialog after scanning (Показать диалог Добавление изображений после сканирования) в окне File Save Settings (Параметры сохранения файла) это окно отображаться не будет и приложение Epson Scan автоматически сохранит документ.
| Выберите одно из следующих действий.
Add page (Добавление изображений): Щелкните эту кнопку для сканирования следующей страницы документа. Замените первую страницу документа на планшете на следующую и щелкните Scan (Сканировать). Повторите этот шаг для каждой страницы документа. После того как вы закончите сканировать документ, щелкните Edit page (Выбор изображений) и перейдите к шагу 13. Edit page (Выбор изображений): Щелкните эту кнопку для редактирования отсканированных страниц перед сохранением их в файл PDF. Затем перейдите к шагу 13. Save File (Сохранить файл): Щелкните эту кнопку если вы отсканировали необходимые страницы и хотите их сохранить не редактируя в файл PDF. Затем перейдите к шагу 15.
| Откроется окно Editing Page (Выбор изображений), в котором будут отображены миниатюры всех отсканированных страниц.
Используя инструменты в нижней части окна Editing Page (Выбор изображений) вы можете выбирать нужные страницы, поворачивать и удалять их, а также изменять порядок страниц. Если вы хотите сохранить все отсканированные страницы документа в файл PDF и в том порядке, в каком они отображены на экране, перейдите к шагу 14. Если необходимо повернуть или удалить страницы, щелкните по нужным страницам либо щелкните значок для выбора четных страниц, значок для выбора нечетных страниц или значок для выбора всех страниц. Затем щелкните значок поворота против или по часовой стрелке. Если необходимо удалить страницы, щелкните по нужным страницам либо щелкните значок для выбора четных страниц или значок для выбора нечетных страниц. Затем щелкните значок удаления страниц . Примечание:
Значок удаления страниц недоступен, когда выбраны все страницы.
Подробнее об инструментах окна Editing Page (Выбор изображений) см. в справке к Epson Scan.
| После того как вы завершили работу со страницами документа, щелкните OK. Страницы будут сохранены в PDF файл в папку Pictures, My Pictures или в папку, указанную в окне File Save Settings (Параметры сохранения файла). Вы вернетесь в окно режима Home (Простой).
| Для выхода из программы Epson Scan щелкните Close (Закрыть).
Верх ## Сканирование с сохранением документа в файл PDF в режиме Professional (Профессиональный)
| Положите документ на планшет. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий Пленки и слайды: Размещение пленок или слайдов
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| В режиме Professional (Профессиональный) настройте параметры Document Type (Тип документа), Document Source (Источник документа), Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции), Image Type (Тип изображения) и Resolution (Разрешение). Подробности см. в разделе Сканирование в режиме Professional (Профессиональный).
| Щелкните Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. Подробности см. в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. Подробности см. в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. Подробности см. в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать). Откроется окно File Save Settings (Параметры сохранения файла).
| Для параметра Type (Тип) выберите PDF. Ниже будут отображены текущие значения параметров Paper Size (Размер бумаги), Orientation (Ориентация), Margin (Поля) и прочие настройки.
| Щелкните Options (Параметры). Появится окно EPSON PDF Plug-in Settings (Настройки формата EPSON PDF).
Чтобы создать файл PDF с функцией поиска, щелкните вкладку Text (Текст), выберите Create searchable PDF (Создать PDF с поиском), затем выберите нужный язык из списка Text Language (Язык текста). Примечание:
Вкладка Text (Текст) доступна, если установлено приложение ABBYY FineReader Sprint Plus. Если в вашем регионе ABBYY FineReader Sprint Plus не входит в комплект поставки, вкладка Text (Текст) не появляется.
Для указания максимального количества страниц в одном файле PDF откройте вкладку General (Основное), щелкните Select number to make file (Выб. номер для созд. файла) и настройте количество страниц. О настройке других параметров окна EPSON PDF Plug-in Settings (Настройки формата EPSON PDF) обратитесь к справке Epson Scan.
| Выполните настройки, соответствующие вашему документу, и щелкните OK. Вы вернетесь к окну File Save Settings (Параметры сохранения файла).
| Настройте необходимые параметры сохранения файла и щелкните OK. Epson Scan отсканирует страницу, и отобразится следующее окно.
Примечание:
Если вы снимите флажок Show Add Page dialog after scanning (Показать диалог Добавление изображений после сканирования) в окне File Save Settings (Параметры сохранения файла) это окно отображаться не будет и приложение Epson Scan автоматически сохранит документ.
| Выберите одно из следующих действий.
Add page (Добавление изображений): Щелкните эту кнопку для сканирования следующей страницы документа. Замените первую страницу документа на планшете на следующую и щелкните Scan (Сканировать). Повторите этот шаг для каждой страницы документа. После того как вы закончите сканировать документ, щелкните Edit page (Выбор изображений) и перейдите к шагу 13. Edit page (Выбор изображений): Щелкните эту кнопку для редактирования отсканированных страниц перед сохранением их в файл PDF. Затем перейдите к шагу 13. Save File (Сохранить файл): Щелкните эту кнопку если вы отсканировали необходимые страницы и хотите их сохранить не редактируя в файл PDF. Затем перейдите к шагу 15.
| Откроется окно Editing Page (Выбор изображений), в котором будут отображены миниатюры всех отсканированных страниц.
Используя инструменты в нижней части окна Editing Page (Выбор изображений) вы можете выбирать нужные страницы, поворачивать и удалять их, а также изменять порядок страниц. Если вы хотите сохранить все отсканированные страницы документа в файл PDF и в том порядке, в каком они отображены на экране, перейдите к шагу 14. Если необходимо повернуть или удалить страницы, щелкните по нужным страницам либо щелкните значок для выбора четных страниц, значок для выбора нечетных страниц или значок для выбора всех страниц. Затем щелкните значок поворота против или по часовой стрелке. Если необходимо удалить страницы, щелкните по нужным страницам либо щелкните значок для выбора четных страниц или значок для выбора нечетных страниц. Затем щелкните значок удаления страниц . Примечание:
Значок удаления страниц недоступен, когда выбраны все страницы.
Подробнее об инструментах окна Editing Page (Выбор изображений) см. в справке к Epson Scan.
| После того как вы завершили работу со страницами документа, щелкните OK. Страницы будут сохранены в PDF файл в папку Pictures (Рисунки), My Pictures (Мои рисунки) или в папку, указанную в окне File Save Settings (Параметры сохранения файла). Вы вернетесь в окно режима Professional (Профессиональный).
| Для выхода из программы Epson Scan щелкните Close (Закрыть).
Верх |