| Основная страница > Обслуживание Очистка принтера Чтобы поддерживать принтер в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его несколько раз в год.
| Выключите принтер и отключите шнур питания.
| Выньте всю бумагу из податчика.
| При помощи мягкой кисти осторожно смахните пыль и грязь с податчика.
| Если внешняя или внутренняя поверхность податчика загрязнена, протрите его мягкой чистой тканью, смоченной мягким моющим средством. Передняя крышка принтера должна быть закрыта, чтобы вода не попала внутрь.
| Предостережение:
Никогда не очищайте принтер спиртом или растворителем, так как эти средства могут повредить детали и корпус принтера. Следите, чтобы вода не попала на механизмы или электронные компоненты принтера. Не используйте жесткую или абразивную щетку. Не распыляйте смазки внутри принтера. Излишняя смазка может повредить механизм. Если устройство необходимо смазать, обратитесь в сервисный центр.