| Основная страница > Процесс печати # Печать на CD/DVD Замечание о печати на CD/DVD Размещение CD/DVD Доступ к EPSON Print CD Печать на CD/DVD в Windows Печать на CD/DVD в Mac OS X Печать на CD/DVD с помощью стороннего ПО Программа EPSON Print CD, поставляемая с этим принтером, позволяет печатать рисунки на CD/DVD. После того как рисунок для компакт-диска создан, можно напечатать его на компакт-диске диаметром 12 см или 8 см. ## Замечание о печати на CD/DVD Храните лоток для дисков в плоском положении. Согнутый или поврежденный лоток может повредить принтер. Используйте только диски, на которых указано, что они предназначены для печати, например: «Printable on the label surface» (Можно печатать на нерабочей стороне) или «Printable with ink jet printers» (Можно печатать на струйных принтерах). Подробнее об обращении с CD/DVD и о записи данных на подобные диски — в документации к CD/DVD. В отличие от печати на специальной бумаги Epson изображения на CD/DVD печатаются с менее насыщенными цветами. Печатайте на дисках CD/DVD только после записи на них данных. Иначе отпечатки пальцев, пыль или царапины на поверхности диска могут вызвать ошибки записи. Если вы собираетесь печатать большое количество компакт-дисков, сначала напечатайте несколько ненужных дисков и проверьте состояние отпечатанной поверхности через сутки. Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Не сушите отпечатанные CD/DVD под прямым солнечным светом. В зависимости от типа компакт-диска и насыщенности цвета рисунок может смазаться. Если отпечатанная поверхность остается липкой даже после сушки, возможно, цвета чрезмерно насыщенны. В этом случае понизьте насыщенность цветов в EPSON Print CD. Попадание влаги на отпечатанную поверхность может привести к размазыванию краски. Если в лоток для дисков или на внутреннюю прозрачную часть диска случайно попадут чернила, немедленно сотрите их. Повторная печать на компакт-диске не обязательно улучшит качество печати. При помощи EPSON Print CD можно настроить область печати на компакт-диске. Настройте область печати так, чтобы она совпадала с областью печати компакт-диска, на котором вы собираетесь печатать. Обратите внимание, что неправильные настройки могут испачкать лоток или компакт-диск. Область печати на компакт диске показана на рис. ниже.
12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD
Примечание
При печати на следующих областях компакт-диска лоток или компакт-диск могут быть испачканы.
Диаметр внутреннего отверстия | от 18 до 42 мм
Внешний диаметр | от 117 до 120 мм (12-см CD/DVD), от 77 до 80 мм (8-см CD/DVD)
К началу ## Размещение CD/DVD О размещении компакт-диска см. следующий раздел. Размещение CD/DVD К началу ## Доступ к EPSON Print CD ### В Windows Чтобы открыть EPSON Print CD, дважды щелкните значок EPSON Print CD на рабочем столе. Примечание
Если значок EPSON Print CD отсутствует на рабочем столе, щелкните Start (Пуск) или стартовую кнопку, выберите Programs (Программы) или All Programs (Все программы), затем EPSON Print CD и щелкните EPSON Print CD. Подробности о работе с программой см. в справке по EPSON Print CD.
### В Mac OS X Чтобы открыть EPSON Print CD, дважды щелкните значок Macintosh HD (жесткий диск по умолчанию), затем папку Applications, папку EPSON Print CD и значок EPSON Print CD. Примечание
Подробности о работе с программой см. в справке по EPSON Print CD.
К началу ## Печать на CD/DVD в Windows EPSON Print CD позволяет наносить изображения на компакт-диски. Далее рассказывается, как печатать на CD/DVD при помощи EPSON Print CD. Примечание
Если при печати на CD/DVD лоток для компакт-дисков выталкивается или подается неправильно, убедитесь что он установлен правильно. См. раздел Размещение CD/DVD Если при печати на CD/DVD лоток для компакт-дисков выталкивается, значит, принтер не готов к печати. Дождитесь сообщения на экране о том, что лоток для компакт-диска нужно вставить. Заново вставьте лоток и нажмите на кнопку бумаги . Одновременно в принтер можно положить только один CD/DVD. Если выбрано копирование двух или более дисков, извлекайте каждый диск после печати и вставляйте следующий. Нажмите на кнопку бумаги для продолжения печати См. раздел Размещение CD/DVD Если для параметра Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Printer Settings (Параметры принтера) выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD, можно печатать на дисках рисунки высокого качества. Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), сохнут дольше, чем диски, отпечатанные с параметром CD/DVD. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), должны сохнуть 24 часа. Если положение печати смещено, отрегулируйте его в EPSON Print CD. Подробности см. в справке к EPSON Print CD. Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета. Подробности см. в справке к EPSON Print CD. После окончания печати на компакт-диске достаньте лоток для дисков и переместите передний лоток в позицию для печати на бумаге.
### Выполнение основных настроек
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Удостоверьтесь, что для параметра Printer (Принтер) выбран нужный принтер.
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| Для параметра Print Confirmation Pattern (Напечатать шаблон подтверждения положения печати) выберите значение None (Нет) и щелкните Print (Печать).
### Выполнение расширенных настроек Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Manual Print (Вручную).
| Удостоверьтесь, что для параметра Name (Имя) выбран нужный принтер.
| Для параметра Size (Размер) выберите A4.
| Для параметра Source (Источник) выберите CD/DVD.
| Выберите значение Portrait (Книжная) для параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните кнопку Properties (Свойства), чтобы открыть драйвер принтера.
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| При необходимости настройте другие параметры.
| Щелкните OK, чтобы закрыть окно драйвера принтера.
| Щелкните OK, чтобы напечатать данные.
К началу ## Печать на CD/DVD в Mac OS X EPSON Print CD позволяет наносить изображения на компакт-диски. Далее рассказывается, как печатать на CD/DVD при помощи EPSON Print CD. Примечание
Если при печати на CD/DVD лоток для компакт-дисков выталкивается или подается неправильно, убедитесь что он установлен правильно. См. раздел Размещение CD/DVD Если при печати на CD/DVD лоток для компакт-дисков выталкивается, значит, принтер не готов к печати. Дождитесь сообщения на экране о том, что лоток для компакт-диска нужно вставить. Заново вставьте лоток и нажмите на кнопку бумаги . Одновременно в принтер можно положить только один CD/DVD. Если выбрано копирование двух или более дисков, извлекайте каждый диск после печати и вставляйте следующий. Нажмите на кнопку бумаги для продолжения печати См. раздел Размещение CD/DVD Если для параметра Media Type (Тип носителя) в окне Print (Печать) выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD, можно печатать на дисках рисунки высокого качества. Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), сохнут дольше, чем диски, отпечатанные с параметром CD/DVD. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), должны сохнуть 24 часа. Если положение печати смещено, отрегулируйте его в EPSON Print CD. Подробности см. в справке к EPSON Print CD. Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета. Подробности см. в справке к EPSON Print CD. После окончания печати на компакт-диске достаньте лоток для дисков и переместите передний лоток в позицию для печати на бумаге.
### Выполнение основных настроек
| В меню File (Файл) выберите Print (Печать). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Select Printer (Выбор принтера).
| Выберите свой принтер из списка.
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| Удостоверьтесь, что для параметра Test Print Pattern (Шаблон тестовой печати) выбрано значение None (Нет), и щелкните Print (Печать).
### Выполнение расширенных настроек Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Select Printer (Выбор принтера).
| Выберите свой принтер из списка.
| Щелкните кнопку Manual Print (Вручную), чтобы открыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| В следующем диалоговом окне щелкните OK.
| Откроется диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| Удостоверьтесь, что для параметра Format for (Формат для) выбран нужный принтер.
| Для параметра Paper Size (Размер бумаги) выберите A4.
| Выберите значение Portrait (Книжная) для параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Print (Печать).
| Удостоверьтесь, что для параметра Printer (Принтер) выбран нужный принтер.
| Щелкните Print Settings (Параметры печати).
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| При необходимости настройте другие параметры и щелкните кнопку Print (Печать).
К началу ## Печать на CD/DVD с помощью стороннего ПО Для печати на компакт-дисках с помощью сторонних приложений, поддерживающих печать на CD/DVD, настройте следующие параметры.
Размер | A4
Orientation (Ориентация) | Portrait (Книжная)
Source (Источник) (в Windows) | CD/DVD
Type (Тип) | CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD)
Tray type (Тип лотка)* | Epson Tray Type 2 **
* Необходимость настройки этого параметра зависит от приложения. ** Название зависит от приложения. К началу |