| Основная страница > Процесс печати # Печать на CD/DVD Замечание о печати на CD/DVD Размещение CD/DVD Запуск Epson Print CD Печать на компакт-дисках в Windows Печать на CD/DVD в Mac OS X Печать на CD/DVD с помощью стороннего ПО Программа Epson Print CD, поставляемая с этим принтером, позволяет печатать рисунки на CD/DVD. После того как рисунок для компакт-диска создан, можно напечатать его на компакт-диске диаметром 12 см или 8 см. ## Замечание о печати на CD/DVD Храните лоток для дисков в плоском положении. Согнутый или поврежденный лоток может повредить принтер. Используйте только диски, на которых указано, что они предназначены для печати, например: «Printable on the label surface» (Можно печатать на нерабочей стороне) или «Printable with ink jet printers» (Можно печатать на струйных принтерах). Производите печать только на круглых компакт-дисках. Подробнее об обращении с CD/DVD и о записи данных на подобные диски — в документации к CD/DVD. В отличие от печати на специальной бумаги Epson изображения на CD/DVD печатаются с менее насыщенными цветами. Печатайте на дисках CD/DVD только после записи на них данных. Иначе отпечатки пальцев, пыль или царапины на поверхности диска могут вызвать ошибки записи. Если вы собираетесь печатать большое количество компакт-дисков, сначала напечатайте несколько ненужных дисков и проверьте состояние отпечатанной поверхности через сутки. Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Не сушите отпечатанные CD/DVD под прямым солнечным светом. В зависимости от типа компакт-диска и насыщенности цвета рисунок может смазаться. Попадание влаги на отпечатанную поверхность может привести к размазыванию краски. Если в лоток для дисков или на внутреннюю прозрачную часть диска случайно попадут чернила, немедленно сотрите их. Повторная печать на компакт-диске не обязательно улучшит качество печати. Если вы печатаете на CD/DVD из приложения, не поддерживающего печать на компакт-дисках, на лотке, компакт-диске или внутри принтера могут появиться чернильные пятна. Если для параметра Media Type (Тип носителя) в драйвере принтера выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD, можно печатать на дисках рисунки высокого качества. Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Диски, отпечатанные со значением CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) параметра Media Type (Тип носителя), сохнут дольше, чем диски, отпечатанные со значением CD/DVD параметра Media Type (Тип носителя). Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), должны сохнуть 24 часа. Если отпечатанная поверхность остается липкой даже после сушки, возможно, цвета чрезмерно насыщенны. В этом случае понизьте насыщенность цветов в Epson Print CD. Если позиция печати смещена, отрегулируйте ее в Epson Print CD. Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета в Epson Print CD. При помощи Epson Print CD можно настроить область печати на компакт-диске. Настройте область печати так, чтобы она совпадала с областью печати компакт-диска, на котором вы собираетесь печатать. Обратите внимание, что неправильные настройки могут испачкать лоток или компакт-диск. Если при печати на CD/DVD лоток для компакт-дисков выталкивается или подается неправильно, убедитесь что он установлен правильно. См. раздел Размещение CD/DVD Если при печати на CD/DVD лоток для компакт-дисков выталкивается, значит, принтер не готов к печати. Дождитесь сообщения на экране о том, что лоток для компакт-диска нужно вставить. Then reinsert the tray and press the paper button. После окончания печати на компакт-диске достаньте лоток для дисков и закройте переднюю крышку. Область печати на компакт диске показана на рис. ниже.
12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD
A | 18 mm
B | 120 mm
C | 80 mm
Примечание:
При печати на следующих областях компакт-диска лоток или компакт-диск могут быть испачканы.
Диаметр внутреннего отверстия | 18 to 42 mm
Внешний диаметр | от 117 до 120 мм (12-см CD/DVD), от 77 до 80 мм (8-см CD/DVD)
Верх ## Размещение CD/DVD О размещении компакт-диска см. следующий раздел. Размещение CD/DVD Верх ## Запуск Epson Print CD Подробности о запуске Epson Print CD см. в следующем разделе. Запуск Epson Print CD Примечание:
Подробности о работе с программой см. в справке по Epson Print CD.
Верх ## Печать на компакт-дисках в Windows Epson Print CD позволяет наносить изображения на компакт-диски. Далее рассказывается, как печатать на CD/DVD при помощи Epson Print CD. Примечание:
Одновременно в принтер можно положить только один CD/DVD. Если выбрано копирование 2 или более дисков, извлекайте каждый диск после печати и вставляйте следующий. Нажмите на кнопку бумаги для продолжения печати. См. раздел Размещение CD/DVD
### Выполнение основных настроек
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Выберите используемый принтер для параметра Printer (Принтер).
| Выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (CD/DVD улучшенная поверхность) для параметра Media Type (Тип носителя).
| Выберите None (Нет) для параметра Print Confirmation Pattern (Напечатать шаблон подтверждения положения печати) и щелкните Print (Печать).
### Выполнение расширенных настроек Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Manual Print (Вручную).
| Выберите используемый принтер для параметра Name (Имя).
| Выберите A4 для параметра Size (Размер).
| Выберите CD/DVD для параметра Source (Источник).
| Выберите значение Portrait (Портретная) для параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните кнопку Properties (Свойства), чтобы открыть драйвер принтера.
| Выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (CD/DVD улучшенная поверхность) для параметра Media Type (Тип носителя).
| При необходимости настройте другие параметры.
| Щелкните OK, чтобы закрыть окно драйвера принтера.
| Щелкните OK, чтобы напечатать данные.
Верх ## Печать на CD/DVD в Mac OS X ### Выполнение основных настроек Примечание:
Одновременно в принтер можно положить только один CD/DVD. Если выбрано копирование 2 или более дисков, извлекайте каждый диск после печати и вставляйте следующий. Нажмите на кнопку бумаги для продолжения печати. См. раздел Размещение CD/DVD
| Выберите Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Select Printer (Выбор принтера).
| Выберите свой принтер из списка.
| Выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (CD/DVD улучшенная поверхность) для параметра Media Type (Тип носителя).
| Удостоверьтесь, что значение None (Нет) выбрано для параметра Print Check Pattern (Напечатать тестовый шаблон), и щелкните Print (Печать).
### Выполнение расширенных настроек Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера. Примечание:
В этом разделе приведены иллюстрации для Mac OS X 10.5.
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Select Printer (Выбор принтера).
| Выберите свой принтер из списка.
| Щелкните Manual Print (Вручную), чтобы открыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| В следующем диалоговом окне щелкните OK.
| Откроется диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| Выберите используемый принтер для параметра Format for (Формат для).
| Выберите A4 для параметра Paper Size (Размер бумаги).
| Выберите значение Portrait (Портретная) для параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните OK, чтобы открыть диалоговое окно Print (Печать).
Примечание для пользователей Mac OS X 10.5:
Если диалоговое окно Print (Печать) не раскрылось полностью, щелкните .
| Выберите используемый принтер для параметра Printer (Принтер).
| Щелкните Print Settings (Параметры печати).
| Выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (CD/DVD улучшенная поверхность) для параметра Media Type (Тип носителя).
| При необходимости настройте другие параметры и щелкните кнопку Print (Печать).
Верх ## Печать на CD/DVD с помощью стороннего ПО Для печати на компакт-дисках с помощью сторонних приложений, поддерживающих печать на CD/DVD, настройте следующие параметры.
Размер | A4
Orientation (Ориентация) | Portrait (Книжная)
Source (Windows) | CD/DVD
Type (Тип) | CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD)
Tray type (Тип лотка)* | Epson Tray Type 2 **
* Необходимость настройки этого параметра зависит от приложения. ** Название зависит от приложения. Верх |