Руководство пользователя VAIO

Задача

# Установка/извлечение аккумулятора

Аккумулятор устанавливается в соответствующий отсек в нижней части компьютера VAIO.

## Действия по установке аккумулятора

1. Выключите компьютер VAIO и отсоедините шнур питания и все соединительные провода.

1. Аккуратно положите компьютер VAIO на мягкую ткань и т.п. ЖК-экраном вниз.

1. Поднимите подставку.

1. Поднимите верхнюю часть задней панели (1), затем извлеките ее (2).

1. Передвиньте фиксатор аккумулятора LOCK (1) в положение разблокировки.

1. Вставьте аккумулятор под углом в аккумуляторный отсек до совмещения выступов (1) на обеих сторонах отсека с выемками (2) на обеих сторонах аккумулятора.

1. Поверните аккумулятор в указанном стрелкой направлении, а затем прижмите и защелкните его.

1. Передвиньте фиксатор аккумулятора LOCK в положение LOCK для закрепления аккумулятора в корпусе компьютера VAIO.

1. Закрепите заднюю панель на крюке (1), затем закройте заднюю панель (2).

## Для извлечения аккумулятора

1. Выполните шаги 1–4, описанные в Действия по установке аккумулятора.

1. Передвиньте фиксатор аккумулятора LOCK в положение разблокировки.

1. Сдвиньте фиксатор аккумулятора RELEASE (1) и, удерживая его в этом положении, зацепите пальцем выступ (2) аккумулятора, затем поднимите аккумулятор в направлении, указанном стрелкой.

1. Извлеките аккумулятор из компьютера VAIO.

1. Выполните шаг 9 из раздела Действия по установке аккумулятора.

Примечание

- Если аккумуляторная батарея будет извлечена, когда компьютер VAIO включен или находится в спящем режиме, все несохраненные данные будут утеряны, если компьютер не подключен к электросети через адаптер переменного тока.
  Обязательно отключайте компьютер перед извлечением аккумулятора.

См. также
Зарядка аккумулятора
Примечания по использованию аккумулятора
Выключение компьютера VAIO