Руководство пользователя VAIO

Задача

# Установка и извлечение модулей памяти

Если необходимо увеличить скорость работы компьютера или повысить его производительность при одновременном запуске нескольких программ, можно увеличить количество памяти, установив дополнительные модули.
Перед модернизацией памяти компьютера ознакомьтесь с разделом Замечания об установке и извлечении модулей памяти. [Подробно]
Тип и объем установленной в компьютер памяти может меняться в зависимости от модели.

1. Отключите компьютер VAIO и периферийное оборудование, отсоедините шнур питания и все соединительные кабели, а также извлеките аккумулятор. [Подробно]

1. Дождитесь, пока компьютер VAIO остынет.

Внутренние компоненты компьютера VAIO могут оставаться горячими даже после отключения питания. С осторожностью выполняйте работы с компьютером VAIO в данном состоянии во избежание ожогов.

1. Постелите чистую ткань на ровную плоскую поверхность и расположите компьютер VAIO как показано на рисунке ниже. Снимите заднюю панель, затем с помощью крестовой отвертки извлеките винты и снимите крышку отсека модулей памяти.

Расположение винтов показано на рисунке стрелками.
В некоторых моделях в крышке отсека модулей памяти используются невыпадающие винты, которые не извлекаются из крышки.

1. Прикоснитесь к стороннему металлическому предмету для устранения электростатического заряда.

Не прикасайтесь к металлическим компонентам внутри компьютера VAIO.

1. При отсутствии свободного гнезда извлеките один из установленных модулей памяти. Для извлечения модуля потяните фиксаторы в направлении, указанном стрелками, чтобы освободить расположенный под углом модуль (1), а затем извлеките модуль в направлении стрелки (2).

1. Извлеките новый модуль памяти из антистатической упаковки.

1. Удерживая модуль памяти за края, вставьте его в гнездо модуля памяти контактами вниз, совместив выемку на модуле с небольшим выступом в гнезде.

1. Продолжая удерживать модуль памяти за края, надавите на него до щелчка, как показано на рисунке.

Фиксаторы по обеим сторонам гнезда защелкнутся и зафиксируют модуль. Не прикасайтесь к микросхемам модуля памяти (черного цвета).

1. Установите крышку отсека модуля памяти на место и закрепите ее с помощью винтов, извлеченных на шаге 3. Установите обратно заднюю панель компьютера VAIO.

1. Установите аккумулятор, подключите все соединительные кабели и периферийные устройства, отключенные на шаге 1, а затем включите компьютер.

1. Убедитесь, что объем системной памяти изменился и соответствует ожидаемому. [Подробно]

Если объем системной памяти соответствует ожидаемому, модуль памяти был установлен правильно.
См. также
Замечания об установке и извлечении модулей памяти