# Персональный компьютер VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Примечания к установке и извлечению модулей памяти

Перед установкой или извлечением модулей памяти внимательно ознакомьтесь с приведенными мерами предосторожности.

- В компьютере VAIO и модулях памяти используются высокоточные компоненты и электронные соединения. Во избежание аннулирования гарантии в течение гарантийного периода данного изделия придерживайтесь приведенных ниже рекомендаций:

  - Свяжитесь с вашим торговым представительством для установки нового модуля памяти.

  - Не следует устанавливать модуль расширения памяти самостоятельно, если вам неизвестна процедура обновления памяти на компьютере.

  - Не следует касаться разъемов или открывать крышку отсека модулей памяти.

- За помощью обратитесь в уполномоченный центр обслуживания/технической поддержки клиентов Sony. Найти ближайший центр или представительство можно на веб-сайте интерактивной службы технической поддержки Общие сведения о сайте интерактивной службы технической поддержки.

- Если вы устанавливаете или извлекаете модули памяти самостоятельно, ваш компьютер VAIO может быть поврежден вследствие, к примеру, поломки гнезда или модуля либо ошибки подключения. Ремонт изделия в данном случае является платной услугой.

- Будьте осторожны и не повредите руки острыми краями модуля памяти, внутренних компонентов или печатных плат вашего компьютера VAIO.

- Будьте осторожны и не заденьте пальцами внутренние кабели компьютера VAIO, так как они могут отсоединиться.

- При включении компьютера VAIO, внутри которого находится жидкость (например, вода) или другой посторонний объект, может возникнуть возгорание. Перед включением компьютера VAIO удалите все посторонние предметы и установите на место крышку отсека модулей памяти.

- Sony не гарантирует работоспособность модулей памяти сторонних производителей в компьютере VAIO. За информацией о модулях памяти сторонних производителей обращайтесь к соответствующим дилерам по продажам.

- Перед установкой или извлечением модулей памяти выключите компьютер VAIO и периферийный устройства, отсоедините шнур питания и прочие соединительные кабели. Нарушение этих мер предосторожности может повлечь за собой повреждение модуля памяти, компьютера VAIO или периферийных устройств.

- Чтобы предотвратить повреждение от электростатического разряда в модулях памяти, следуйте указанным ниже инструкциям:

  - Не работайте в месте, где высока вероятность формирования заряда статического электричества, например, на ковре.

  - Перед установкой или извлечением модулей памяти прикоснитесь к металлическому объекту, который не связан с компьютером VAIO, чтобы снять заряд статического электричества. Не прикасайтесь к металлическим компонентам внутри компьютера.

  - Не открывайте упаковку модуля памяти до самого начала его установки. Упаковка предохраняет модуль от статического электричества. Храните модуль в антистатической упаковке или накройте его листом алюминиевой фольги.

- Держа модуль памяти, не касайтесь микросхем или электрических разъемов модуля.

- Не вставляйте модуль расширения памяти в гнездо в неправильном направлении. Нарушение этого условия может повлечь за собой повреждение модуля памяти или гнезда, а также возгорание монтажной платы.

- Используйте отвертку, соответствующую размеру винта (к примеру, миниатюрную).

- Не извлекайте и не откручивайте винты, которые не должны извлекаться.

В начало страницы

### См. также

- Установка и извлечение модулей памяти
- Просмотр информации о системе

В начало страницы