# Персональный компьютер VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Установка аккумулятора

Установите аккумулятор в аккумуляторный отсек компьютера VAIO.

1. Выключите компьютер VAIO, отсоедините шнур питания и прочие соединительные кабели, а затем закройте крышку ЖК-дисплея.
2. Передвиньте фиксатор аккумулятора LOCK () в положение разблокировки.

3. Вставьте аккумулятор под углом в аккумуляторный отсек до совмещения выступов () на обеих сторонах отсека с выемками () с обеих сторон аккумулятора.

4. Поверните аккумулятор в указанном стрелкой направлении, а затем прижмите и защелкните его.

5. Передвиньте фиксатор аккумулятора LOCK в положение LOCK для закрепления аккумулятора в корпусе компьютера VAIO.

#### Примечание

- Перед использованием компьютера VAIO убедитесь, что фиксатор аккумулятора LOCK передвинут в положение LOCK. Работа на компьютере без надежной фиксации аккумулятора может привести к следующим последствиям: аккумулятор может отсоединиться, компьютер перестанет включаться или внезапно выключится.

В начало страницы

### См. также

- Зарядка аккумулятора
- Примечания по использованию аккумулятора

В начало страницы