Руководство пользователя VAIO SVS13A1/SVS1311/SVS1511 Series

Справочная информация

# Примечания по аутентификации по отпечаткам пальцев
<Для моделей, оборудованных сенсором отпечатков пальцев>

## Общие примечания по аутентификации по отпечаткам пальцев

- Технология аутентификации по отпечаткам пальцев не обеспечивает полной аутентификации пользователя и защиты данных и оборудования. Корпорация Sony не принимает на себя ответственности за какие-либо неполадки или ущерб, вызванные использованием или невозможностью использования сенсора отпечатков пальцев.

- Степень распознавания отпечатков пальцев зависит от условий эксплуатации и различна для конкретных случаев.

- В случае необходимости инициализации встроенного накопителя, например после проведения ремонта, образцы отпечатков пальцев будут утеряны. Придется вводить их снова.

- Сохранение и организация данных, относящихся к аутентификации по отпечаткам пальцев, возлагается на пользователя. Корпорация Sony не принимает на себя ответственности за какие-либо сбои, вызванные действиями пользователя по сохранению и управлению данными.

- Сенсор отпечатков пальцев может работать неправильно или выйти из строя если его поверхность поцарапать:

- твердым или острым предметом;

- мелкими частицами если, например, провести грязным пальцем по сенсору отпечатков пальцев.

- Перед сканированием отпечатка снимите заряд статического электричества с пальца, прикоснувшись им к металлическому объекту, особенно в сухую погоду, например зимой. Статическое электричество может повредить сенсор отпечатков пальца.

## Примечания по регистрации/аутентификации отпечатков пальцев

- Регистрация/аутентификация отпечатка пальца может быть неудачной вследствие следующих состояний руки.
  В случае появления затруднений при регистрации/аутентификации отпечатков пальцев, попробуйте использовать другие пальцы или помыть руки. Чистые пальцы могут улучшить степень распознавания отпечатков пальцев.

- Слишком сухие

- Жирные, потные или влажные

- Сморщенные после ванны

- Шероховатые или поврежденные (например, порез)

- Загрязненные

- Тонкая кожа, морщинистая кожа и т. п.

- Степень распознавания отпечатков пальцев может уменьшиться вследствие особенностей отпечатков пальцев или пыли на сенсоре отпечатков пальцев. Очистите сенсор перед регистрацией/аутентификацией отпечатков пальцев.