Руководство пользователя VAIO SVS13A1/SVS1311/SVS1511 Series

Задача

# Установка/извлечение аккумулятора

Аккумулятор устанавливается в соответствующий отсек в нижней части компьютера VAIO.
Перед использованием компьютера убедитесь, что аккумулятор установлен.
Не используйте компьютер без установленного аккумулятора, так как это может вызвать сбои в работе компьютера.

## Действия по установке аккумулятора

1. Выключите компьютер VAIO, отсоедините шнур питания и прочие соединительные провода, затем закройте крышку ЖК-дисплея.

1. Переверните компьютер VAIO и снимите нижнюю крышку.

Отвинтите два винта (1) крестовой отверткой, сдвиньте нижнюю крышку в направлении стрелки (2).
Примечание

- Используйте отвертку (точную отвертку), которая соответствует размеру винтов.

- Не снимайте и не ослабляйте винты, которые не должны сниматься, так как это может вызвать неисправность компьютера VAIO.

- Будьте внимательны - не роняйте снятые винты через отверстия в области аккумуляторного отсека компьютера VAIO.

- Будьте осторожны - не касайтесь проводов и выступов в области аккумуляторного отсека.

1. Задвиньте аккумуляторный блок в аккумуляторный отсек в направлении стрелки.

1. Продвигайте аккумуляторный блок в аккумуляторный отсек.

Аккумуляторный блок защелкнется на месте в отсеке.

1. Установите на место нижнюю крышку.

Продвиньте крышку в направлении стрелки (1) таким образом, чтобы все лапки на крышке встали на место, затем установите на место и затяните два винта (2).

## Для извлечения аккумулятора

1. Выключите компьютер VAIO, отсоедините шнур питания и прочие соединительные провода, затем закройте крышку ЖК-дисплея.

1. Выполните шаг 2 из раздела Действия по установке аккумулятора.

1. Снимите аккумулятор.

Вытяните лапку из аккумуляторного отсека в направлении стрелки (1), и удерживая лапку, поднимите аккумулятор в направлении стрелки (2).
Выдвиньте аккумулятор из отсека в направлении стрелки (3).
Совет

- Если компьютер VAIO не распознает аккумулятор, нажмите и удерживайте кнопку выключения батареи компьютера в течение примерно трех секунд тонким, крепким предметом (таким как скрепка для бумаги). Если это не устраняет проблему, извлеките аккумулятор и установите его снова.
  Если батарея с повышенной энергоемкостью подключена к компьютеру (в комплект поставки не входит), извлеките батарею с повышенной энергоемкостью. Если это не устраняет проблему, нажмите и удерживайте кнопку выключения батареи в течение примерно трех секунд. Если неисправность остается, извлеките аккумулятор и установите его еще раз.

Примечание

- Если аккумуляторная батарея будет извлечена, когда компьютер VAIO включен или находится в спящем режиме, все несохраненные данные будут утеряны, если компьютер не подключен к электросети через адаптер переменного тока.
  Обязательно отключайте компьютер перед извлечением аккумулятора.

См. также
Зарядка аккумулятора
Примечания по использованию аккумулятора
Выключение компьютера VAIO