Руководство пользователя VAIO VPCEH3/VPCEJ3/VPCEK3/VPCEL3 Series

Справочное руководство

# Поддерживаемые типы дисков
<Модели, оборудованные оптическим дисководом>

Нижеприведенная таблица содержит типы дисков, воспроизводимые/записываемые на компьютере VAIO.
Вид установленного оптического дисковода зависит от приобретенной модели компьютера. Найдите в таблице свой дисковод оптических дисков.
ВЗ: возможны как воспроизведение, так и запись
В: возможно только воспроизведение
-: невозможны ни воспроизведение, ни запись

| Дисковод DVD SuperMulti | Дисковод Blu-ray Disc с DVD SuperMulti | Дисковод Blu-ray Disc ROM с DVD SuperMulti
CD-ROM | В | В | В
CD-R/RW | ВЗ *5 | ВЗ *5 | ВЗ *5
DVD-ROM | В | В | В
DVD-R/RW | ВЗ | ВЗ | ВЗ
DVD+R/RW | ВЗ | ВЗ | ВЗ
DVD+R DL (двухслойный) | ВЗ | ВЗ | ВЗ
DVD-R DL (двухслойный) | ВЗ | ВЗ | ВЗ
DVD-RAM *1*2 | ВЗ | ВЗ | ВЗ
BD-ROM | - | В | В
BD-R/RE *3*6 | - | ВЗ *4 | В

*1 Дисковод оптических дисков не поддерживает картриджи DVD-RAM. Используйте диски без картриджей или диски со съемными картриджами.
*2 Запись данных на односторонний диск DVD-RAM (2,6 Гб), совместимый со стандартом DVD-RAM версии 1.0 не поддерживается.
Диски DVD-RAM версии 2.2/12X-SPEED DVD-RAM выпуск 5.0 не поддерживаются.
*3 Диски в формате BD-RE Disc версии 1.0 и диски Blu-ray Disc с картриджем не поддерживаются.
*4 Предусмотрена поддержка записи данных на диски BD-R Part1 версий 1.1/1.2/1.3 (однослойные диски объемом 25 Гб, двухслойные диски объемом 50 Гб) и диски BD-RE Part1 версии 2.1 (однослойные диски объемом 25 Гб, двухслойные диски объемом 50 Гб).
*5 Запись данных на сверхскоростные диски Ultra Speed CD-RW не поддерживается.
*6 Диски BDXL™ не поддерживаются.
Примечание

- Установленный дисковод оптических дисков может не поддерживать запись или воспроизведение некоторых видов дисков

- Установленный дисковод оптических дисков не поддерживает запись дисков диаметром 8 см.

- Установленный дисковод оптических дисков поддерживает только круглые диски. Не применяйте диски другой формы (звезда, сердце, карта и т.д.), поскольку это может привести к неполадкам в работе компьютера VAIO.

- Данные в формате DVD-Video могут быть записаны на диски формата DVD+R (однослойные и двухслойные), DVD+RW/DVD-R (однослойные и двухслойные), а также диски формата DVD-RW. Данные в формате DVD-Video Recording могут быть записаны на диски формата DVD-R (однослойные и двухслойные), DVD-RW или DVD-RAM. Доступные для записи форматы дисков могут различаться в зависимости от используемого программного обеспечения. Более подробную информацию можно получить в файле справки, поставляемом с программным обеспечением.

- Рекомендуется использовать диски производства Sony: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R или BD-RE.

- Невозможно записать диск DVD-RW (запись со скоростью 6х), если дисковод оптических дисков не поддерживает запись DVD-RW дисков со скоростью хотя бы 6x.

- Невозможно записать диск DVD+RW (запись со скоростью 8х), если дисковод оптических дисков не поддерживает запись DVD+RW дисков со скоростью хотя бы 8x.

- Данный компьютер VAIO предназначен для воспроизведения дисков, соответствующих стандарту Compact Disc (CD). Кодировка дисков DualDiscs и некоторых музыкальных дисков выполняется с применением технологий защиты авторских прав, что не соответствует стандарту Compact Disc (CD). Вследствие этого такие диски не совместимы с данным компьютером.

- При приобретении дисков с записью или чистых дисков для использования с компьютером VAIO внимательно изучите примечания на упаковке дисков, чтобы убедиться в совместимости этих дисков с операциями чтения и записи для дисководов оптических дисков данного компьютера. Sony НЕ гарантирует совместимость дисководов оптических дисков VAIO с дисками, которые не соответствуют официальному стандарту CD, DVD или Blu-ray Disc. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКОВ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАНДАРТУ, МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ НЕОБРАТИМОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
  КОМПЬЮТЕРА VAIO ИЛИ ВЫЗВАТЬ КОНФЛИКТ В РАБОТЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАВИСАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.
  Возникающие вопросы о форматах дисков необходимо отправлять конкретному издателю предварительно записанных дисков или производителю перезаписываемых дисков.

- Для воспроизведения дисков DVD-RW, DVD-RAM и DVD-R (однослойных или двухслойных), соответствующих стандарту CPRM, необходимо, чтобы компьютер VAIO был подключен к сети Интернет.

- Для записи, редактирования или воспроизведения содержимого, защищенного от нарушения авторских прав, диски Blu-ray Disc используют технологию Advanced Access Content System (AACS). Для непрерывного использования дисков Blu-ray Disc с защитой авторских прав необходимо обновлять ключ AACS.

- Обновление ключа AACS можно осуществить через сеть Интернет. Следуйте инструкциям, предоставляемым используемым приложением по записи, редактированию или воспроизведению. Без обновления ключа AACS запись, редактирование и воспроизведение содержимого с защитой от нарушений авторских прав станут недоступны.
  Д‏ля записи, редактирования или воспроизведения содержимого, не использующего защиту авторских прав, обновление ключа AACS не требуется. Возможность обновления ключа AACS для установленного на компьютере VAIO программного обеспечения по записи или воспроизведению дисков Blu-ray Disc поддерживается в течение пяти лет после покупки. О последующих обновлениях будет объявлено на веб-сайте службы поддержки.

- При воспроизведении некоторых материалов на дисках DVD и BD-ROM выполняется проверка региональных настроек. Воспроизведение возможно только в том случае, если значение параметра региона на дисководе оптических дисков соответствует коду региона на диске.

- При использовании внешнего монитора, не поддерживающего стандарт HDCP (защита цифрового содержимого для каналов с высокой пропускной способностью), невозможны воспроизведение и просмотр материалов, имеющих защиту от нарушения авторских прав, на дисках Blu-ray Disc посредством соединений HDMI и DVI.

- Некоторые материалы, содержащиеся на дисках Blu-ray Disc, могут ограничивать разрешение выходного изображения до стандартного или препятствовать аналоговому выводу.

См. также
О кодах регионов<для моделей, оборудованных оптическим дисководом>